» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки » Проверить гудок перед отправкой |

Проверить гудок перед отправкой
Укажите, следует ли проверять наличие гудка перед набором номера.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии передачи> -> <Проверить гудок перед отправкой>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию*)

Выкл. | Не проверять наличие гудка.
Вкл. | Проверять наличие гудка перед набором номера.

* Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.
056S-06U