» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка путем ввода SSID вручную |

Настройка путем ввода SSID вручную
Вручную введите имя точки доступа или сведения о безопасности (тип шифрования/метод аутентификации или метод шифрования/ключ сети) для маршрутизаторов беспроводной локальной сети и/или точек доступа, которые нужно подключить к аппарату.
Подключение
1.
Включите метод подключения по беспроводной локальной сети.
«Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
2.
Запишите следующую информацию, необходимую для настройки. Информация потребуется при выполнении шагов с 9 по 13.

| Для получения дополнительной информации о проверке см. руководства с указаниями для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.

SSID

| Может называться именем точки доступа или сетевым именем.

Если указаны несколько значений SSID, перепишите их все.
Используется при вводе SSID на шаге 9.
Тип шифрования
Переписываемое значение является ключом сети, указанным в данный момент для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
Аппарат поддерживает аутентификацию WEP или WPA/WPA2-PSK.
Используется для выбора типа шифрования на шаге 10..
Метод аутентификации WEP (аутентификация 802.11)
Открытая система или общий ключ
Используется при выборе метода аутентификации WPA на шаге 11..
Метод шифрования WPA/WPA2-PSK
Автоматически (AES-CCMP или TKIP) или AES-CCMP
Используется для выбора метода шифрования WPA/WPA2-PSK на шаге 11..
Ключ сети

| Он также может называться ключом шифрования, ключом WEP, парольной фразой WPA/WPA2, PSK или предварительным ключом.

Переписываемое значение является ключом сети, указанным в данный момент для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
Используется для ввода ключа сети на шаге 13..
Номер ключа WEP, используемого для шифрования (от 1 до 4)
Необходим только при использовании типа шифрования WEP.
Число символов (знаков) в ключе сети
Выберите формат ввода, соответствующий числу символов (знаков) в ключе сети, записанному на шаге 12..

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка SSID и ключей сети В некоторых случаях параметры по умолчанию записаны на корпусе маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. Если параметры маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа были изменены, не записаны или существуют сомнения, см. следующие разделы. «Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа»

3.
Нажмите кнопку [] (Меню).
4.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
5.
Выберите <Настройки беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Нажмите клавишу [OK].
7.
Выберите <Настройки SSID> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
8.
Выберите <Настройки вручную> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
9.
Введите значение SSID, записанное на шаге 2.
«Ввод текста»
После ввода выберите команду <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
10.
Выберите типы шифрования, записанные на шаге 2, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если выбрано значение <Нет>, перейдите к шагу 14..
11.
Выберите метод аутентификации или тип шифрования, записанный на шаге 2, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если используется тип шифрования WEP

(1) | Выберите метод аутентификации клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Правка ключа WEP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Выберите ключ WEP клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Выберите номер используемого для шифрования ключа, записанный на шаге 2.

Если используется тип шифрования WPA/WPA2-PSK
Авто (AES-CCMP или TKIP)
<AES-CCMP>
12.
Выберите формат ввода, соответствующий числу символов (знаков) в ключе сети, записанном на шаге 2, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отображается один из следующих экранов.
13.
Введите ключ сети, записанный на шаге 2.
Текст ASCII

(1) | Нажмите клавишу [] (Тон) и выберите <Режим ввода>.
(2) | Введите ключ сети. Для ввода значения используются цифровые клавиши.
(3) | После ввода выберите команду <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если используется тип шифрования WEP
Выберите ключи WEP (от 1 до 4) для шифрования.

(1) | Выберите <Выбрать ключ WEP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите ключ WEP, измененный на шаге 11., клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Шестнадцатеричный

(1) | Введите ключ сети. Выберите символ клавишей [] или [] и нажмите [OK] для ввода.
(2) | После ввода выберите команду <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если используется тип шифрования WEP
Выберите ключи WEP (от 1 до 4) для шифрования.

(1) | После ввода ключа сети выберите <Выбрать ключ WEP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите ключ WEP, измененный на шаге 11., клавишей [] или [] и нажмите [OK].

14.
Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
15.
Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает.
При обнаружении маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа начинает мигать индикатор Wi-Fi.
Показанный ниже экран отображается примерно 2 секунды, затем загорается индикатор Wi-Fi.

| Если появляется сообщение об ошибке, нажмите [OK], чтобы закрыть экран, и убедитесь, что тип шифрования, метод аутентификации или метод шифрования, ключ сети введены правильно. В противном случае введите ключ сети еще раз. Если после повторной попытки не удается подключиться к точке доступа, см. следующий раздел: «Сообщения на экране»

16.
Подождите, пока аппарат автоматически настроит IP-адрес (прибл. 2 минуты).
Если требуется задать IP-адрес вручную, см. приведенную ниже информацию.
«Настройка адреса IPv4»
«Настройка адреса IPv6»
056S-0E0