» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) |

Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)

Перед подключением к беспроводной локальной сети см. раздел «Внимание (Подключение к беспроводной локальной сети)».

Доступны два метода подключения к беспроводной локальной сети или точке доступа: подключение с использованием функции WPS (Wi-Fi Protected Setup) или подключение вручную.
Выберите подходящий метод настройки после проверки следующих функций в используемой беспроводной локальной сети или точке доступа.
Настройка с помощью функций WPS
Настройка вручную

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя одновременно использовать проводную и беспроводную локальные сети По умолчанию на аппарате используется метод подключения «Проводная ЛВС». При использовании подключения по беспроводной локальной сети необходимо включить метод подключения «Беспроводная ЛВС». «Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)» Можно подключать аппарат к проводным или беспроводным локальным сетям, но не одновременно. При подключении по беспроводной локальной сети не подключайте кабель локальной сети к аппарату. Это может привести к неисправной работе аппарата.

Настройка с помощью функций WPS
Если маршрутизаторы беспроводной локальной сети и/или точки доступа поддерживают функции WPS (Wi-Fi Protected Setup), можно подключить аппарат с использованием системы интерактивного автоответчика или PIN-кода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка функций WPS На упаковке или корпусе маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа проверьте наличие поддержки функции WPS. Например, показанный ниже символ может присутствовать на транспортировочной коробке или аппарате. Предусмотрена поддержка WPS (Wi-Fi Protected Setup). Для получения сведений обратитесь к производителю маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. Другой способ настройки Чтобы вручную подключиться к беспроводной локальной сети, см. следующий раздел. Настройка вручную

Система интерактивного автоответчика
Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторах беспроводной сети и/или точках доступа для подключения.
«Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)»
Система PIN-кода
Введите PIN-код, созданный аппаратом, на маршрутизаторах беспроводной локальной сети и/или точках доступа для подключения.
«Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим PIN-кода)»
Настройка вручную
Если маршрутизаторы беспроводной локальной сети и/или точки доступа не поддерживают WPS, введите сведения о маршрутизаторах беспроводной локальной сети и/или точках доступа на аппарате для подключения.
Выбор точки доступа
Выберите маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа в списке устройств, найденных аппаратом, и введите сетевой ключ для установки подключения.
«Настройка путем выбора точки доступа вручную»
Ручной ввод
Вручную введите имя SSID и/или сведения о безопасности (тип шифрования/метод аутентификации или метод шифрования/ключ сети) для маршрутизаторов беспроводной локальной сети и точек доступа, которые нужно подключить к аппарату.
«Настройка путем ввода SSID вручную»
056S-0CR