» Безопасность |

Безопасность
В этой главе описан порядок настройки различных параметров и ограничений безопасности.
Прежде чем указывать параметры безопасности, укажите сведения об администраторе. Затем укажите ограничения.

Указание параметров администратора системы | См. раздел «Настройка сведений об администраторе системы».
Указание имени и расположения аппарата | См. раздел «Регистрация имени и расположения аппарата».
Указание параметра управления идентификаторами отделов | См. раздел «Указание параметра управления идентификаторами отделов».
Указание ключей и сертификатов | См. раздел «Указание ключей и сертификатов или сертификатов CA».
Указание SSL | См. раздел «Указание SSL».
Использование аутентификации IEEE802.1X | См. раздел «Настройка аутентификации IEEE802.1X».
Использование защищенной печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | См. раздел «Ввод PIN-кода для печати (защищенная печать) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)».
Задание ограничений для Удаленного ИП | См. раздел «Настройка Удаленного ИП».
Ограничение сетевых соединений | См. следующие разделы. «Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов» «Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов» «Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP)» «Настройка разрешения для соединений HTTP» «Настройка номеров портов протокола» «Настройка выделенного порта»
Задание ограничений для указания адресатов и использования функций отправки (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) | См. следующие разделы. «Настройка PIN-кода для адресной книги» «Ограничение указываемых адресатов» «Ограничение отправки факсов с компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)» «Ограничение отправки из журнала заданий» «Подтверждение введенного номера факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)» «Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»
Указание настроек отображения для журнала заданий | См. раздел «Указание настроек отображения для журнала заданий».
Ограничение использования порта или запоминающего устройства USB | См. раздел «Ограничение использования порта или запоминающего устройства USB».

056S-0FL