» Печать » Печать документов с компьютера » Основы печати » Установка параметров принтера |

Установка параметров принтера
Перед выполнением печати необходимо настроить конфигурацию принтера для использования функций дополнительных компонентов принтера (например, параметры источника бумаги (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) и параметры буферизации на хост-компьютере), подключенных к аппарату или установленных на нем.
Конфигурация принтера может быть настроена автоматически во время установки драйвера. Если аппарат не может быть настроен во время установки, выполните описанную ниже процедуру.

ВАЖНО
Для настройки параметров печати необходимо войти в систему компьютера в качестве члена группы администраторов или опытных пользователей.

1.
Щелкните [] (Пуск) -> [Devices and Printers] (Устройства и принтеры).

ПРИМЕЧАНИЕ
В ОС Windows Vista выберите [] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printer] (Принтеры). В ОС Windows XP Professional/Server 2003 выберите [Start] (Пуск) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows XP Home Edition выберите [Start] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printers and Other Hardware] (Принтеры и другое оборудование) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows 2000 щелкните [Start] (Пуск) -> [Settings] (Настройки) -> [Printers] (Принтеры). В ОС Windows Server 2008 в меню [Start] (Пуск) щелкните [Control Panel] (Панель управления), а затем дважды щелкните [Printers] (Принтеры).

2.
Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, чтобы указать его настройки, и выберите [Printer properties] (Свойства принтера) (или [Properties] (Свойства)).
3.
Выберите [Device Settings] (Параметры устройства) -> [Get Device Status] (Опрос состояния устройства).
Параметры драйвера настраиваются в соответствии с данными о дополнительном компоненте, полученными от принтера.
4.
Подтвердите такие параметры, как параметры источника бумаги и параметры вывода, и нажмите [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется общий принтер, необходимо установить службу Canon Driver Information Assist Service на сервере печати для использования функции [Get Device Status] (Опрос состояния устройства). Чтобы установить службу [Canon Driver Information Assist Service], выберите вариант [Custom Installation] (Выборочная установка) при установке драйвера. Если в результате запроса данных откроется сообщение об ошибке, значит, необходимо задать ряд параметров (таких как параметры подачи бумаги) вручную. Если принтер подключен к компьютеру через порт USB или WSD (Web Services on Devices), функция [Get Device Status] (Опрос состояния устройства) недоступна. Потребуется настроить параметры вручную. Элементы, которые отображаются на дисплее, могут отличаться в зависимости от операционной системы, типа и версии драйвера принтера.

056S-093