» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Переадресация факсимильных документов » Переадресация принятых факсов, сохраненных в памяти, другим адресатам (вручную) |

Переадресация принятых факсов, сохраненных в памяти, другим адресатам (вручную)
Если факс сохраняется в памяти, его можно вручную передать указанному адресату.

ПРИМЕЧАНИЕ
Адресаты, которых можно указать Можно указать следующих адресатов. Факс Эл. почта (только MF8380Cdw/MF8360Cdn) Файловый сервер (только MF8380Cdw/MF8360Cdn) Группа адресатов

1.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена).
2.
Выберите <Задание на прием> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Состояние задания> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите задание, которое необходимо переслать, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Принятые факсы нельзя переадресовывать в следующих случаях:
аппарат принимает другой факс;
аппарат начинает печать задания после приема факса.
5.
Выберите <Переадресация> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Укажите адресат переадресации.
Для указания адресатов см. следующие разделы.
«Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора»
«Указание адресатов с помощью адресной книги»
056S-07C