» Настройки сети » Настройка компьютера для выполнения печати и отправки факсов (только в ОС Windows) » Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD) |

Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD)
Выберите один из следующих методов печати по сети TCP/IP.
LPD
RAW
WSD
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настр. TCP/IP].
4.
Выполните настройку параметров протокола.
Настройка печати LPD
Настройка печати RAW
Настройка печати WSD
Настройка печати LPD

(1) | Нажмите [Исправить] в меню [Настройки печати LPD].
(2) | При использовании печати LPD Установите флажок [Использовать печать LPD]. Если печать LPD не используется Снимите флажок [Использовать печать LPD].
(3) | Щелкните [OK].
(4) | Перейдите к шагу 5.

Настройка печати RAW

(1) | Нажмите [Исправить] в меню [Настройки печати RAW].
(2) | При использовании печати RAW Установите флажок [Использовать печать RAW]. Если печать RAW не используется Снимите флажок [Использовать печать RAW].
(3) | Щелкните [OK].
(4) | Перейдите к шагу 5.

Настройка печати WSD

(1) | Нажмите [Правка] в меню [Настройки WSD].
(2) | При использовании печати WSD Установите флажок [Использовать печать WSD]. Если печать WSD не используется Снимите флажок [Использовать печать WSD].
(3) | Установите флажок [Использовать Обзор WSD] для получения информации об аппарате с использованием порта WSD. (Установленный флажок [Использовать печать WSD] нельзя снять.)
(4) | Установите флажок [Использовать сканирование с компьютера] для использования сканера компьютера.
(5) | Установите флажок [Использовать многоадресное обнаружение] для ответа на запрос многоадресного поиска.
(6) | Щелкните [OK].
(7) | Перейдите к шагу 5.

5.
Перезапустите аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0EF