» Безопасность » Настройка аутентификации IEEE802.1X » Задание данных об аутентификации TTLS/PEAP |

Задание данных об аутентификации TTLS/PEAP
Укажите сведения об аутентификации для использования протокола TLS или PEAP при аутентификации IEEE802.1X.
Сертификаты для сервера аутентификации и имя пользователя и пароль, указанные для данного продукта, используются для перекрестной аутентификации.

ВАЖНО
Указание аутентификации TLS/PEAP Сначала потребуется настроить SSL. «Регистрация из Удаленного ИП»

1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настройки IEEE802.1X].
4.
Щелкните [Исправить].
5.
Установите флажок [Использовать IEEE802.1X].
6.
Введите имя входа.
7.
Установите флажок [Использовать TTLS] или [Использовать PEAP].
Использование TTLS
Укажите способ внутренней аутентификации TTLS.

(1) | Установите флажок [MSCHAPv2] или [PAP].

8.
Нажмите [Изменить имя пользователя/пароль].
Использование имени входа, введенного в качестве имени пользователя на шаге 6
Установите флажок [Исп.имя для вх. как имя польз.].
9.
Установите флажок [Изменить пароль].
10.
Введите пароль.
Можно ввести до 24 буквенно-цифровых символов в качестве пароля соответственно.
11.
Щелкните [OK].
12.
Перезапустите аппарат.
Чтобы параметры вступили в силу, необходимо перезапустить аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0HF