» Безопасность » Настройка аутентификации IEEE802.1X » Включение и выключение аутентификации IEEE802.1X |

Включение и выключение аутентификации IEEE802.1X
Аутентификацию IEEE802.1X также можно включить и выключить на панели управления.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.
Использование аутентификации IEEE802.1X Сначала необходимо указать информацию об аутентификации с помощью Удаленного ИП.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки IEEE802.1X> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Аутентификация IEEE802.1X недоступна.
<Вкл.> | Аутентификация IEEE802.1X доступна.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
6.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0HH