» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) |

Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню])
Настройте следующие параметры для определения способа приема факсов.
Для получения инструкций по настройке этих параметров выполните действия, описанные в разделах «Настройка параметров приема» и «Настройка параметров системы».
Настройки приема
«Прием в режиме ECM»
«Входящий звонок»
«Удаленный прием»
«Авт.перекл.реж.приема»
Настройки печати принятого задания
«2-сторонняя печать (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)»
«Уменьшение формата при приеме»
«Ниж.колонтит.на прин.стр.»
«Продолжать печать, когда тонера мало»
Настройки системы
«Начальная скорость приема»
«Настройки блокировки памяти»
«Настройка R-клавиши»
«Выбор страны/региона»
056S-07S