» Основные операции » Загрузка бумаги » В отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn) |

В отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)

Прежде чем загружать бумагу в отверстие для ручной подачи, см. раздел «Внимание (Загрузка бумаги)».

Используйте отверстие для ручной подачи, если требуется создать копию или напечатать документ на бумаге, отличной от бумаги, загруженной в кассету.
1.
Передвиньте направляющие для бумаги так, чтобы они были выровнены по ширине загруженной бумаги, как показано на рисунке.
Отрегулируйте направляющие для бумаги по размеру бумаги, затем загрузите бумагу глубоко к задней части лотка.

ВАЖНО
Вставьте кассету для бумаги. Если кассета для бумаги не вставлена, печать через отверстие для ручной подачи невозможна.

2.
Поддерживая бумагу руками, как показано на рисунке, загрузите ее так, чтобы края соприкасались с задней частью лотка.
Когда бумага соприкасается с задней частью лотка, она затягивается в отверстие.
В отверстие для ручной подачи можно загрузить только один лист бумаги.
«Ориентация загружаемой бумаги»
Загрузка конвертов
Закройте клапан конверта.
3.
Укажите формат и тип загруженной бумаги.
«Установка формата и типа бумаги»
056S-01L