» Обслуживание » Настройка » Коррекция градации » Выполнение быстрой настройки |

Выполнение быстрой настройки

Перед выполнением быстрой настройки см. раздел «Внимание (Коррекция градации)».

Можно выполнить простую внутреннюю настройку градации изображений, не печатая тестовую диаграмму. Как правило, выполнение быстрой настройки не требуется. Выполните эту функцию в том случае, если градация цветов или плотность напечатанного и исходного документов существенно отличается.

ВАЖНО
Условия для выполнения быстрой настройки Достаточное количество тонера. Отсутствуют задания, для которых нужны функции принтера. При выполнении быстрой настройки, когда закончился тонер Даже после настройки качество изображения может не улучшиться. Замените картридж с тонером и выполните повторную настройку. «Замена картриджей с тонером»

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите <Автоматическая настройка градации> с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите Быстрая настройка с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
5.
Нажмите кнопку [OK].
Начинается быстрая настройка.
6.
По завершении коррекции снова открывается экран, который отображался на шаге 4. Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0S5