» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки » Сигнал снятой трубки |

Сигнал снятой трубки
Укажите, необходимо ли воспроизводить сигнал, если трубка внешнего телефона или дополнительная телефонная трубка не положена на рычаг, и настройте громкость.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Основные настройки> -> <Сигнал снятой трубки>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Сигнал не воспроизводится.
Вкл. | Громк. сигнала разъед.: от 1 до 3 | Сигнал воспроизводится с указанной громкостью.

056S-06F