» Обслуживание » Настройка » Коррекция градации |

Коррекция градации
Если специальная настройка при печати или копировании не выполнялась, но градация, плотность или цвет в отпечатках отличаются от этих параметров оригинального документа, можно выполнить настройку для получения изображений надлежащего качества.
Предусмотрены следующие три типа коррекции градации.
Выполнение полной настройки (рекомендуется)
Можно выполнить настройку одновременно для печатаемых и копируемых изображений.
Выполнение быстрой настройки
Перед выполнением полной настройки можно попробовать выполнить простую настройку. Можно выполнить настройку одновременно для печатаемых и копируемых изображений. Если простой настройки недостаточно, выполните полную настройку.
Коррекция скопированных изображений
Можно настроить скопированное изображение. Если простой настройки недостаточно, выполните полную настройку.
056S-0S3