» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP) |

Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP)
Можно осуществлять мониторинг данного продукта или управлять им с помощью устройств, поддерживающих протокол SNMP, таких как подключенные к сетям компьютеры. Продукт поддерживает реализации SNMPv1 и SNMPv3 с улучшенными функциями безопасности и аутентификации.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу. Если для параметров <Настройки SNMPv1> и <Настройки SNMPv3> установлено значение <Выкл.> Мониторинг и изменение параметров, настроенных для аппарата, или получение информации о нем по протоколу SNMP запрещены. Перед указанием настроек обратитесь к администратору сети.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка SNMP Можно установить значение <Вкл.> для параметров <Настройки SNMPv1> и <Настройки SNMPv3>. Можно указать номера портов, используемых протоколом SNMP, с помощью следующих разделов. «Настройка номеров портов протокола»

«Настройка SNMPv1»
«Настройка SNMPv3»
«Получение сведений об управлении принтером из хост-системы»
056S-0J0