» Основные операции » Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Укажите, необходимо ли выполнять печать только на лицевой стороне бумаги при односторонней печати, чтобы нечетные страницы всегда печатались на лицевой стороне как при односторонней, так и при двусторонней печати.
Сторона для печати при односторонней печати изменяется в зависимости от указанного параметра. Для использования предварительно отпечатанной бумаги внимательно прочитайте раздел «Ориентация загружаемой бумаги», чтобы разместить стопку бумаги с правильной ориентацией.

Важно
Формат и тип бумаги Если для двусторонней печати выбран неподдерживаемый формат или тип бумаги, параметры, примененные в этом разделе, будут недействительны.

Если выбран параметр <Приоритет скорости печати> (параметр по умолчанию)
Все страницы (нечетные и четные) печатаются на обратной стороне при односторонней печати и нечетные страницы печатаются на первой стороне при двусторонней печати, как показано ниже.

|  | При использовании предварительно отпечатанной бумаги убедитесь, что стопка бумаги правильно размещена, поскольку направленная вверх сторона изменяется для односторонней и двусторонней печати.

Выберите этот параметр в следующих случаях:
при использовании типов бумаги, отличных от предварительно отпечатанной бумаги;
при использовании предварительно отпечатанной бумаги только для односторонней печати.
Если выбран параметр <Приоритет стороны печати>
Все страницы печатаются на первой стороне при односторонней печати, поэтому нечетные страницы всегда печатаются на первой стороне как при односторонней, так и при двусторонней печати, как показано ниже.

|  | Направленная вверх сторона совпадает при односторонней и двусторонней печати даже при использовании предварительно отпечатанной бумаги.

Выберите этот параметр в следующих случаях:
при использовании предварительно отпечатанной бумаги для односторонней и двусторонней печати.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите Общие настройки с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
3.
Выберите Переключение способа подачи бумаги с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите источник бумаги клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Кассета 2> отображается, только если установлена дополнительная кассета для бумаги (кассета 2) в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.
5.
Выберите параметр <Приоритет скорости печати> или <Приоритет стороны печати> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Приоритет скорости печати> | При выборе параметра <Приоритет скорости печати> загрузите бумагу следующим образом. (: Направление подачи)
| Подробнее о процедуре загрузки бумаги при использовании универсального лотка или при печати страниц в альбомной ориентации см. в разделе «Ориентация загружаемой бумаги».
При выполнении 1-сторонней печати | При выполнении 2-сторонней печати
Загрузите бумагу стороной для печати вверх. | Загрузите бумагу лицевой стороной (первая страница) вниз.
<Приоритет стороны печати> | При выборе параметра <Приоритет стороны печати> загрузите бумагу следующим образом. (: Направление подачи)
| Подробнее о процедуре загрузки бумаги при использовании универсального лотка или при печати страниц в альбомной ориентации см. в разделе «Ориентация загружаемой бумаги».
Порядок загрузки бумаги для 2-сторонней и для 1-сторонней печати аналогичен. При выполнении 1-сторонней печати загрузите бумагу стороной для печати вниз. При выполнении 2-сторонней печати загрузите бумагу лицевой стороной (первая страница) вниз.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-02R