» Технические характеристики » Технические характеристики копирования |

Технические характеристики копирования

Технические характеристики копирования
Разрешение сканирования | Текст/Фото/Карта (Скорость) (Цветн.): 300 x 300 точек на дюйм Текст/Фото/Карта, Текст/Фото/Карта (Скорость) (Черно-белый): 300 x 600 точек на дюйм Текст/Фото/Карта (Качество), Напечатанное изображение, Текст: 600 x 600 точек на дюйм
Разрешение на выходе | 600 x 600 точек на дюйм
Коэффициент масштабирования при копировании | Прямое 1:1 ± 1,0 % Увеличение 1:4,00, 1:2,00, 1:1,41 Уменьшение 1:0,70, 1:0,50, 1:0,25 Масштабирование от 0,25 до 4,00 с шагом 1%
Скорость копирования (Обычная бумага формата A4, прямая печать)* | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Цветное: 20 страниц в минуту Черно-белое: 20 страниц в минуту MF8080Cw/MF8040Cn Цветная: 8 стр./мин. Черно-белая: 12 стр./мин.
Объем непрерывного копирования | Не более 99 копий
Время создания первой копии (A4) | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Стекло для документов (цветное): 17 сек. или менее Стекло для документов (черно-белое): 16 сек. или менее Податчик (цветное): 17 сек. или менее Податчик (черно-белое): 17 сек. или менее MF8080Cw/MF8040Cn Стекло для документов (цветное): 30 сек. или менее Стекло для документов (черно-белый): 23 сек. или менее Податчик (цветное): 29 сек. или менее Податчик (черно-белое): 23 сек. или менее

* | Скорость копирования на одной стороне обычной бумаги формата A4 измерена при непрерывном копировании. Скорость печати изменяется в зависимости от типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость печати на бумаге меньшего формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывной печати для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.

056S-03L