» Безопасность » Задание ограничений для указания адресатов и использования функций отправки (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) » Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) |

Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Укажите, следует ли ограничить отправку факсов одновременно нескольким адресатам.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Ограничить функцию передачи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Ограничить последовательную трансляцию> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите, следует ли ограничить последовательные рассылки, клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Разрешить отправку факсов нескольким адресатам.
<Подтверждение последовательн. трансляции> | Показывать экран подтверждения перед отправкой факса нескольким адресатам.
<Отклонение последовательной трансляции> | Запретить отправку факсов нескольким адресатам.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0JF