» Обслуживание » Очистка аппарата » Очистка ITB |

Очистка ITB
В случае прилипания грязи к ремню переноса и последующего ухудшения качества печати очистите ремень переноса внутри аппарата.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Чистка ITB>, затем нажмите [OK].
4.
Нажмите кнопку [OK].
Начинается очистка. Процесс занимает около 51 секунды для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn и около 83 секунд для модели MF8080Cw/MF8040Cn.
5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0RS