» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров приема |

Настройка параметров приема
В этом разделе описан порядок настройки параметров приема.
Более подробные сведения см. в следующих разделах.
Действия по настройке параметров приема
Параметры
Действия по настройке параметров приема
Выполните описанные ниже действия для настройки параметров приема.
Эта процедура включает описания действий по изменению параметра «Прием в режиме ECM».
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки факса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки ф-ии приема> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Прием в режиме ECM> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Выберите <Применить> при появлении на экране сообщения <Применить> после указания параметра и нажмите [OK].

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Выполнение процедуры завершено.
Параметры
Настройте следующие параметры для приема факса.

Настройки факса
Настройки ф-ии приема | «Прием в режиме ECM»
«Входящий звонок»
«Удаленный прием»
«Авт.перекл.реж.приема»
Параметры печати при приеме | «2-сторонняя печать (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)»
«Уменьшение формата при приеме»
«Ниж.колонтит.на прин.стр.»
«Продолжать печать, когда тонера мало»

056S-07U