» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров системы » Настройки блокировки памяти |

Настройки блокировки памяти
Как правило, принятые документы немедленно распечатываются. Однако перед печатью можно указать, следует ли сохранять принятые факсы в памяти. После этого можно в любое время напечатать сохраненные факсы или удалить их, не печатая, чтобы сэкономить бумагу.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Параметры системы> -> <Настройки управления связью> -> <Настройки блокировки памяти> ()

| Если указан параметр <PIN блок. памяти>, с помощью цифровых клавиш [] – [] введите цифры и нажмите [OK].

Настройки
(Полужирным начертанием выделены настройка по умолчанию)

Выкл. | Отключение блокировки памяти.
Вкл. | PIN блок. памяти: Номер из семи цифр | После установки PIN-кода при каждом изменении или отключении параметров режима блокировки памяти появляется приглашение ввести этот код.
Печать отчета: Выкл., Вкл. | Укажите, следует ли печатать отчет о результатах приема при получении факса. Включите параметр «Результаты приема» для включения этого параметра.
Время блок. памяти: Выкл., Вкл. | если установлено значение <Вкл.>, принятые факсы сохраняются в памяти только в течение определенного времени. Задайте параметры <Время начала блокировки памяти> и <Время окончания блокировки памяти> соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ
PIN-код блокировки памяти Нажмите [OK] и не вводите цифры, чтобы не устанавливать PIN-код. Нельзя задать PIN-код, состоящий только из <0> (<0000000>). PIN-код, начинающийся с <0>, устанавливается следующим образом. Пример: если ввести <02> или <002>, будет установлен PIN-код <0000002>. Операции с настройками блокировки памяти При изменении значения настроек блокировки памяти с <Вкл.> на <Выкл.> документы, сохраненные в памяти до этого момента, объединяются и печатаются. «Объединение и печать полученных сохраненных документов» С параметром <Время окончания блокировки памяти> можно объединять и печатать полученные документы, сохраненные в памяти в период, заданный параметрами <Время начала блокировки памяти>и <Время окончания блокировки памяти>.

056S-087