» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Основная процедура сканирования (сохранение на компьютер) » Сканирование с использованием драйвера WIA (только ОС Windows XP/Vista/7) » Внимание (драйвер WIA) |

Внимание (драйвер WIA)
Сканирование из диалогового окна [Scanner and Camera Wizard] (Мастер работы со сканером или камерой) (только ОС Windows XP)

ПРИМЕЧАНИЕ
Сохранение более чем одного рисунка в одном расположении. Порядковые номера автоматически добавляются к именам файлов.

Сканирование из диалогового окна [Windows Fax and Scan] (Факсы и сканеры Windows) (только ОС Windows Vista/7)

ПРИМЕЧАНИЕ
После завершения сканирования Отсканированное изображение отображается в папке [Windows Fax and Scan] (Факсы и сканеры Windows).
Имя и расположение отсканированных изображений К именам файлов автоматически добавляются порядковые номера, и файлы изображения сохраняются в папке [Scanned Documents] (Отсканированные документы) в папке [Document] (Документы). Позже имя файла можно изменить.

Сканирование из фотоальбома Windows Live (фотоальбома Windows) (только ОС Windows XP/Vista/7)

ПРИМЕЧАНИЕ
Сохранение отсканированного изображения без ввода тега Отсканированное изображение будет сохранено в новой папке в папке [Pictures] (Рисунки) (или [My Pictures] (Мои рисунки)), названной по дате сканирования.
Имя файла отсканированного изображения Порядковые номера добавляются автоматически. Позже имя файла можно изменить.

Сканирование из приложения (только ОС Windows XP/Vista/7)

ВАЖНО
Сканирование с использованием драйвера WIA 1.0, запущенного из приложения Paint Если используется операционная система Windows Vista или Windows 7, при выполнении следующих операций возникает ошибка.
1. | Если выбрать значение [Flatbed] (Планшетный) для параметра [Paper source] (Источник бумаги)
2. | Если щелкнуть пункт [Adjust the quality of the scanned picture] (Настроить качество отсканированного изображения)
3. | Если установить для параметра [Resolution] (Разрешение) значение 600 точек на дюйм, а затем щелкнуть [ОK]
4. | Если выбрать значение [Податчик документов] для параметра [Источник бумаги]
5. | Если щелкнуть [Scan] (Сканировать) или [Adjust the quality of the scanned picture] (Настроить качество отсканированного изображения) для изменения разрешения
В таком случае один раз выберите любой параметр, кроме [Custom Settings] (Настраиваемые параметры), а затем отсканируйте документ или измените разрешение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Экран, который должен отобразиться Содержимое экрана зависит от операционной системы, а также от типа и версии драйвера сканера.

056S-0A6