» Безопасность » Настройка аутентификации IEEE802.1X » Задание сведений об аутентификации TLS |

Задание сведений об аутентификации TLS
Укажите сведения об аутентификации для использования протокола TLS при аутентификации IEEE802.1X.
Сертификаты для сервера аутентификации и данного продукта используются для их аутентификации.

ВАЖНО
Указание аутентификации TLS Необходимо зарегистрировать ключи и сертификаты или сертификаты CA, которые будут использоваться для аутентификации, на данном продукте. «Указание ключей и сертификатов или сертификатов CA»

1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настройки IEEE802.1X].
4.
Щелкните [Исправить].
5.
Установите флажок [Использовать IEEE802.1X].
6.
Введите имя входа.
7.
Установите флажок [Использовать TLS].
8.
Нажмите [Ключ и сертификат].
9.
Нажмите кнопку параметра для ключа, чтобы указать его в списке ключей и сертификатов.

| Если щелкнуть значок для ключей, можно посмотреть подробную информацию о сертификатах. «Проверка ключей и сертификатов или сертификатов CA»

10.
Нажмите [Настройки ключа по умолчанию].
11.
Щелкните [OK].
12.
Перезапустите аппарат.
Чтобы параметры вступили в силу, необходимо перезапустить аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0HE