» Сканирование » Сохранение отсканированных документов на запоминающем устройстве USB » Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB) |

Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)

Перед изменение настроек сканирования см. раздел «Внимание (Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB))».

В данном разделе описывается порядок изменения следующих настроек сканирования.
Формат сканирования
Установка формата файла
Плотность
Ориентация оригинала
Тип оригинала
Настройки брошюры для двусторонних документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Резкость
Установка размера данных
Установка выводимых в файл изображений

Инструкции по сохранению отсканированных документов на запоминающем устройстве USB см. в разделе «Основная процедура сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)».

Формат сканирования
Можно указать формат сканирования в соответствии с форматом документа.
Установка формата файла
Можно выбрать формат файла.

<PDF (Компактный)> (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | Сохранение файла в формате PDF. Цветные изображения, такие как фотографии и иллюстрации, сжимаются больше, чем в формате <PDF>, благодаря чему уменьшается размер файла.
<PDF> | Сохранение файла в формате PDF.
<JPEG> | Сохранение файла в формате JPEG.
<TIFF> | Сохранение файла в формате TIFF.

Плотность
Укажите плотность.

[] | Уменьшение плотности.
[] | Увеличение плотности.

Ориентация оригинала
Можно указать ориентацию документа.

<Книжная> | Укажите этот параметр, если документ имеет книжную ориентацию.
<Альбомная> | Укажите этот параметр, если документ имеет альбомную ориентацию.

Тип оригинала
Можно точно настроить качество изображения на основе типа документа. Можно обеспечить более точное воспроизведение документа, выбрав наиболее подходящий тип оригинала.

<Текст> | Лучше всего подходит для сканирования документов, состоящих только из текста, или документов, содержащих рукописный текст или рисунки. Могут быть точно воспроизведены светокопии и бледные карандашные наброски.
<Текст/Фото> | Лучше всего подходит для сканирования документов, содержащих текст, рисунки и фотографии.
<Фото> | Лучше всего подходит для сканирования документов, содержащих напечатанные фотографии, включающие полутона.

Настройки брошюры для двусторонних документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Можно выбрать настройки для сканирования двусторонних документов.

<Выкл.> | Настройка брошюры для двусторонних документов не задана.
<Тип книги> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах совпадает.
<Тип календаря> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах различается.

Резкость
Настройте этот параметр для выделения контура изображения или понижения контрастности.

[] | Для точного захвата фотографий с полутонами установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <->. Это может предотвратить появление эффекта муара (неравномерная градация и полосы).
[] | Для точного захвата текста или линий установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <+>. Он лучше всего подходит для сканирования светокопий и очень бледных карандашных набросков.

Установка размера данных
Можно указать размер данных, использующийся при отправке сканированных изображений.

<Малый: Приоритет памяти> | Требуется небольшой объем памяти, но это приводит к понижению качества сканированных изображений.
<Стандартный> | Требуемый объем памяти и качество сканированного изображения имеют среднее значение по шкале <Малый: Приоритет памяти> и <Большой: Приоритет кач-ва изображения>.
<Большой: Приоритет кач-ва изображения> | Требуется большой объем памяти, но при этом можно получать сканированные изображения высокого качества.

Установка выводимых в файл изображений
Можно настроить уровень качества изображения путем установки значения гаммы и формата PDF (компактный) для цветного сканирования.
Значение гамма для передачи в цвете
Уровень изображ. файла PDF (Компактный) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Значение гамма для передачи в цвете
При сохранении сканированных изображений на запоминающем устройстве USB можно указать значение гаммы, если изображения, сканированные в режиме RGB, преобразуются в формат YCbCr. При отправке изображений оптимального качества отображения можно достичь путем установки значения гаммы, соответствующего этой настройке на принимающей стороне.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сканирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Параметры выводимого файла изобр.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Значение гамма для передачи в цвете> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите значение гаммы клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Уровень изображ. файла PDF (Компактный) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Выберите уровень изображения, если выбран формат файла PDF (компактный).
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сканирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Параметры выводимого файла изобр.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Уровень изображ. файла PDF (Компактный)> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите режим установки клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите уровень изображения клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Приоритет размера данных> | Требуется небольшой объем памяти, но это приводит к понижению качества сканированных изображений.
<Нормальная> | Требуемый объем памяти и качество сканированного изображения имеют среднее значение по шкале <Приоритет размера данных> и <Приоритет качества изображения>.
<Приоритет качества изображения> | Требуется большой объем памяти, но при этом можно получать сканированные изображения высокого качества.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0AR