» Сканирование » Сохранение отсканированных документов на запоминающем устройстве USB » Основная процедура сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB) |

Основная процедура сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)
Отсканированные документы можно сохранить на запоминающем устройстве USB, вставленном в порт USB.
В этом разделе описана базовая процедура.
1.
Вставьте запоминающее устройство USB в порт USB.
Аппарат начнет чтение запоминающего устройства USB после его подключения. Не трогайте устройство и не отключайте его от порта.
2.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
3.
Нажмите кнопку [].
4.
Выберите <Устройство памяти> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Укажите параметры сканирования на основе цели сканирования.
«Изменение настроек сканирования (сохранение на запоминающем устройстве USB)»
Можно изменить следующие параметры.
Формат сканирования
Формат файла
Плотность
Ориентация оригинала
Тип оригинала
2-сторон. Оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Резкость
Размер данных
Указанные здесь параметры применяются только для текущей задачи. Для применения этих параметров ко всем задачам см. раздел «Изменение настроек сканирования по умолчанию для сохранения на запоминающем устройстве USB».
6.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).

Для цветного сканирования | Нажмите кнопку [] (Цветная).
Для черно-белого сканирования | Нажмите кнопку [] (Черно-белая).

Начнется сканирование.
Если дополнительные страницы могут быть отсканированы со стекла для документов

(1) | Положите следующую страницу и нажмите [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
(2) | Чтобы завершить сканирование, выберите <Сохранить и завершить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

По завершении сканирования отсканированный документ сохраняется на запоминающем устройстве USB.
Имена папок и файлов, которые можно сохранить

Имя папки | Папка SCAN_00 создается в каталоге верхнего уровня (в корневой папке) на запоминающем устройстве USB. Файлы отсканированных документов сохраняются в этой папке. Когда размер папки SCAN_00 становится предельным, автоматически создается папка SCAN_01. По мере заполнения текущей рабочей папки автоматически создаются новые папки вплоть до папки с именем SCAN_99.
Имя файла | Используются имена файлов от SCAN0000.XXX до SCAN9999.XXX. (XXX — расширение формата файла). Двузначный номер папки отображается в виде пятого и шестого знаков слева. В папке можно сохранить не более 100 файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отключении запоминающего устройства USB от порта
1. | Нажмите кнопку [] (Сброс).
2. | Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена).
3. | Выберите <Состояние устройства> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4. | Выберите <Извлечь устр-во памяти> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5. | Отключите запоминающее устройство USB.
6. | Нажмите [] (Монитор состояния/Отмена) после просмотра сведений о выбранном задании, чтобы закрыть экран.

056S-0AL