» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Использование программы MF Toolbox |

Использование программы MF Toolbox
Можно задать следующие настройки в программе MF Toolbox.
Имена компьютеров
Настройки сканера
Папки для сохранения отсканированных изображений
Внешняя программа (программа электронной почты)
Подтверждение отсканированных изображений и настроек Exif (подтверждение отсканированного изображения)
Имена компьютеров
Можно выбрать сканер или изменить имена компьютеров.

[Select Scanner] (Выбрать сканер) | Выбор сканера.
[Computer Name] (Имя компьютера) | Указание имени компьютера, которое будет отображаться в качестве адресата на дисплее аппарата.
[Color Scan] (Цветное сканирование) [B&W Scan] (Ч.-б. сканирование) [Custom 1] (Пользовательский 1) [Custom 2] (Пользовательский 2) | Изменение комментариев к кнопкам. Можно ввести до 12 символов.
[Close Toolbox after Finishing Scanning when Started from Device] (Закрыть Toolbox по завершении сканирования, запущенного с устройства) | Если этот флажок установлен, экран программы MF Toolbox будет закрыт после завершения сканирования с помощью клавиш на панели управления.

Настройки сканера
Можно указать режим сканирования, разрешение сканирования, размер документа и размер файла отсканированного изображения.

[Select Source] (Выбор источника) | Выбор источника из вариантов [Platen Glass] (Стекло для документов), [ADF] (УАП) или [Auto Mode] (Автоматический режим). При выборе параметра [Auto Mode] (Автоматический режим) в первую очередь сканируется документ из податчика. Если в податчик не загружено документов, сканируется документ на стекле для документов.
ВАЖНО
При сканировании с помощью панели управления Этот параметр недействителен. Сканер работает в режиме [Auto Mode] (Автоматический режим).
[Input Method] (Способ установки) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | Выбор параметра стороны для сканирования: [1-sided] (1-стор.) и [2-sided] (2-стор.).
[Paper Size] (Формат бумаги) | Выбор формата сканируемого документа. Если выбрать [Custom] (Специальный), появится диалоговое окно [Paper Size Settings] (Параметры формата бумаги), позволяющее установить нестандартный формат бумаги.
ВАЖНО
При сканировании с помощью панели управления Нельзя использовать функцию «Режим сшивки».
[Orientation] (Ориентация) | Указание ориентации макета документа. При выборе параметра [2-sided] (Двусторонний) в разделе [Input Method] (Метод ввода) можно также указать [Binding Location] (Расположение переплета). Эта кнопка отключена, если для параметра [Select Source] (Выбор источника) выбрано значение [Platen Glass] (Стекло для документов).
[Scan Mode] (Режим сканирования) | Выбор режима сканирования. Доступные режимы сканирования отличаются в зависимости от нажатой кнопки в программе MF Toolbox. [Black and White] (Черно-белый) Сканирование документа как черно-белого изображения. [Black and White (OCR)] (Черно-белый (оптическое распознавание текста)) Сканирование документа как черно-белого изображения для программы распознавания текста. [Grayscale] (Оттенки серого) Сканирование документа как изображения в оттенках серого. Режим оттенков серого можно использовать для сканирования фотографий. [Color] (Цвет) Сканирование документа как цветного изображения. [Color (Magazine)] (Цвет (журнал)) Сканирование документа в цвете с использованием функции удаления растра. Можно уменьшить искажение (муар) при сканировании распечаток. При использовании данной функции сканирование занимает больше времени.
[Image Quality] (Качество изображения) | Выбор разрешения сканирования. Доступное разрешение варьируется в зависимости от настроек [Select Source] (Выбор источника) или [Save as Type] (Тип файла).
| BMP | JPEG/Exif | TIFF | PDF | PDF (одна страница) | PDF (несколько страниц) | PDF (Добавить страницу)
[Platen Glass] (Стекло для документов) | от 75 до 600 точек на дюйм | от 75 до 400 точек на дюйм
[ADF] (УАП) или [Auto Mode] (Автоматический режим) | от 75 до 300 точек на дюйм
| При выборе параметра [Mail] (Почта) доступное разрешение варьируется в зависимости от значения настройки [Upper Limit of Attached File] (Верхний предел файла).
[Correct Black Text] (Коррекция черного текста) | Если этот флажок установлен, контур черного текста подчеркивается.
[Display the Scanner Driver] (Отображать драйвер сканера) | Если этот флажок установлен, все параметры, кроме параметра [Correct black text] (Коррекция черного текста) в разделе [Scanner Settings] (Параметры сканера), недоступны для выбора. При нажатии кнопки [Start] (Пуск) появляется диалоговое окно [ScanGear MF], в котором можно указать дополнительные настройки для сканирования. Во время сканирования с помощью кнопки [OCR] (Оптическое распознавание текста) этот флажок установить нельзя.

Папки для сохранения отсканированных изображений
Можно указать имя файла, тип файла и место сохранения отсканированного изображения.

[File Name] (Имя файла) | Ввод имени файла отсканированного изображения. Если сохранить другой файл с таким же именем, к имени файла будет добавлено четыре цифры, начиная с 0001.
[Save as Type] (Тип файла) | Указание типа файла для сохранения отсканированного изображения. [BMP] Формат точечного рисунка [JPEG/Exif] Формат JPEG/Exif (Этот параметр доступен, если для настройки [Scan Mode] (Режим сканирования) выбрано значение [Grayscale] (Оттенки серого), [Color] (Цвет) или [Color (Magazine)] (Цвет (журнал)).) [TIFF] Формат TIFF [PDF] Формат PDF (несколько страниц или одна страница) [PDF (Single Page)] (PDF (одна страница)) Создание одностраничного PDF-файла. [PDF (Multiple Pages)] (PDF (несколько страниц)) Можно отсканировать два и более документов и создать из них один PDF-файл. «Создание одного PDF-файла из двух или более страниц» [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)) Добавление отсканированного изображения к последней странице существующего PDF-файла, созданного с помощью программы MF Toolbox.
ПРИМЕЧАНИЕ
Типы файлов, которые можно сохранить с помощью каждой кнопки
* | Параметр можно выбрать, если для настройки [Scan Mode] (Режим сканирования) выбрано значение [Grayscale] (Оттенки серого), [Color] (Цвет) или [Color (Magazine)] (Цвет (журнал)).
Если выбрано значение [PDF], [PDF (Multiple Pages)] (PDF (несколько страниц)) или [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)). Может появиться сообщение об ошибке [Image size is too large to create File.] (Размер изображения слишком велик для создания файла). В таком случае нужно уменьшить значение параметра [Output Size] (Формат вывода) или [Image Quality] (Качество изображения), чтобы снизить объем данных отсканированного изображения.
[PDF Settings] (Параметры PDF) | Если для параметра [Save as Type] (Тип файла) выбрано значение [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (одна страница)), [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Несколько страниц)) или [PDF (Add Page)] (PDF (Добавить страницу)), для PDF-файла можно указать расширенные настройки.
[Save Scanned Image to] (Сохранить отсканированное изображение в) | Отображает расположение для сохранения отсканированного изображения, когда для параметра [Save as Type] (Тип файла) выбрано значение, отличное от [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)). Чтобы изменить расположение, щелкните [Browse] (Обзор), выберите папку и щелкните [ОK].
[Create PDF File Based On] (Создать файл PDF на базе) | Если при выборе значения [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)) для настройки [Save as Type] (Тип файла), вместо параметра [Save Scanned Image to] (Сохранить отсканированное изображение в) отображается данный параметр, можно выбрать PDF-файл для добавления к отсканированному изображению. При этом можно добавлять только PDF-файлы, созданные с помощью программы MF Toolbox. Нельзя добавлять отсканированные изображения к PDF-файлам, созданным с помощью других приложений.
[Save Pictures to a Subfolder with Current Date] (Сохранять рисунки в подпапке с текущей датой) | Создание в указанном расположении папки с текущей датой и сохранение отсканированных изображений в этой папке.

Внешняя программа (программа электронной почты)
Можно указать приложение, которое будет отображать отсканированное изображение.
Щелкните [Set] (Задать), выберите нужную программу электронной почты и нажмите [OK]. (Также можно указать приложение, не являющееся программой электронной почты, перетащив значок приложения непосредственно в диалоговое окно.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Сканирование с помощью кнопки [Mail] (Почта) Программой MF Toolbox поддерживаются перечисленные ниже приложения электронной почты. Microsoft Outlook Express Microsoft Outlook Microsoft Exchange EUDORA Netscape Messenger Почта Windows

Подтверждение отсканированных изображений и настроек Exif (подтверждение отсканированного изображения)
Выполните следующие действия для предварительного просмотра отсканированных изображений в виде эскизов и указания типа файла и расположения для их сохранения.

(1) | Установите флажок [Confirmation of the Scanned Image and Exif Settings] (Подтверждение отсканированного изображения и настройки Exif) (для кнопки [PDF] — [Confirm the Scanned Image] (Подтверждение отсканированного изображения)).
(2) | Нажмите [Start] (Пуск). Отсканированное изображение отображается в диалоговом окне [Scanned Image] (Отсканированное изображение). См. следующие разделы для указания типа файла и расположения для сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сканирование с помощью кнопки [OCR] (Оптическое распознавание текста) Этот флажок недоступен.
Сканирование с помощью кнопки [PDF] Можно только подтвердить отсканированное изображение и указать расположение для сохранения изображения.

[Save as Type] (Тип файла) | Указание типа файла для сохранения отсканированного изображения.
[Exif Settings] (Настройки Exif) | Служит для открытия диалогового окна [Exif Settings] (Настройки Exif), в котором можно задать данные Exif, если для настройки [Save as Type] (Тип файла) выбрано значение [JPEG/Exif]. К JPEG-файлу можно присоединить дополнительную информацию, например описание изображения, дату сканирования изображения и т. д. Выберите отсканированное изображение в раскрывающемся списке, чтобы просмотреть изображение и добавить к нему информацию. [Basic Information] (Основная информация) Отображение информации, автоматически полученной при сканировании изображения. [Advanced Information] (Дополнительная информация) Отображение введенной и добавленной информации. [Apply the Same Setting of Input Items Automatically] (Автоматически применять эти настройки введенных элементов) Если этот флажок установлен, для сканирования используются те же настройки, что и в прошлый раз.
[PDF Settings] (Параметры PDF) | Если для параметра [Save as Type] (Тип файла) выбрано значение [PDF], [PDF (Single Page)] (PDF (одна страница)), [PDF (Multiple Pages)] (PDF (Несколько страниц)) или [PDF (Add Page)] (PDF (Добавить страницу)), для PDF-файла можно указать дополнительные параметры файла.
[Save Scanned Image to] (Сохранить отсканированное изображение в) | Указание расположения для сохранения отсканированного изображения.
[Create PDF File Based On] (Создать файл PDF на базе) | Если при выборе значения [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)) для настройки [Save as Type] (Тип файла), вместо параметра [Save Scanned Image to] (Сохранить отсканированное изображение в) отображается данный параметр, можно выбрать PDF-файл для добавления к отсканированному изображению. При этом можно добавлять только PDF-файлы, созданные с помощью программы MF Toolbox. Нельзя добавлять отсканированные изображения к PDF-файлам, созданным с помощью других приложений.
[Save Pictures to a Subfolder with Current Date] (Сохранять рисунки в подпапке с текущей датой) | Создание в указанном расположении папки с текущей датой и сохранение отсканированных изображений в этой папке. Этот параметр нельзя выбрать, если для настройки [Save as Type] (Тип файла) выбрано значение [PDF (Add Page)] (PDF (добавить страницу)).
[Save] (Сохранить) | Сохранение отсканированного изображения в указанном расположении.
[Forward] (Переадресация) | Эта кнопка отображается вместо кнопки [Save] (Сохранить), если для параметра [Mail Program] (Почтовая программа) или [External Application] (Внешнее приложение) указано приложение. Можно переадресовать отсканированные изображения в приложение.
[Cancel] (Отмена) | Служит для отмены операций и возврата к предыдущему экрану. Все отсканированные изображения удаляются.

056S-0A8