» Обслуживание » Настройка » Повышение качества результатов печати для определенного типа бумаги (Особая обработка бумаги) » Улучшение фиксации тонера для конвертов (Переключение конверта) |

Улучшение фиксации тонера для конвертов (Переключение конверта)
Укажите этот параметр, если при печати на конвертах отпечатки получаются светлыми или конверты не подаются плавно.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите Особая обработка с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Подтвердите, что выбран параметр <Особая обработка бумаги>, а затем нажмите [OK].
5.
Выберите Переключение конверта с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
6.
Выберите параметр <Конверт 1> или <Конверт 2> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Конверт 1> | Как правило, этот параметр необходимо указывать при печати на конвертах.
<Конверт 2> | Чтобы улучшить фиксацию тонера при печати с выбранным параметром <Конверт 1>, выберите <Конверт 2>.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0SJ