» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса по умолчанию |

Изменение настроек факса по умолчанию
Настройки по умолчанию представляют собой набор стандартных настроек, предустановленных на аппарате. Эти настройки начинают действовать при включении и выключении аппарата или при нажатии клавиши [] (Сброс) для восстановления настроек по умолчанию.
Можно изменить следующие настройки по умолчанию в соответствии с индивидуальными требованиями.
Разрешение
Плотность
2-сторон. Оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)
Резкость
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки факса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки ф-ии передачи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Изменить настройки по умолчанию> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите элемент клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Разрешение/Плотность/2-сторон. Оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)/Резкость
Более подробные сведения см. в разделе «Изменение настроек сканирования (факс)».
6.
После указания настроек выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-068