» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Настройка выделенного порта |

Настройка выделенного порта
Можно включить или отключить параметры выделенного порта.
Если выделенный порт отключен, нельзя выполнять сканирование/печать или настройку/проверку параметров данного продукта с помощью драйвера принтера или программы MF Toolbox путем подключения к сети.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки выделенного порта> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Не использовать выделенный порт.
<Вкл.> | Использовать выделенный порт.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
6.
Перезапустите аппарат.
Чтобы параметры вступили в силу, необходимо перезапустить аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0J6