» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Настройка номеров портов протокола |

Настройка номеров портов протокола
Можно настроить номер порта и протокол для подключения принтера к сети.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки TCP/IP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Настройки номера порта> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите протокол, использующий номер порта, который необходимо изменить, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Введите номер порта и нажмите [OK].
«Ввод текста»
7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
8.
Перезапустите аппарат.
Чтобы параметры вступили в силу, необходимо перезапустить аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0J5