» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки факсимильной связи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Неполадки при приеме |

Неполадки при приеме
См. следующие разделы.
Не удается принять факс в автоматическом режиме.
Не выполняется автоматическое переключение режимов телефона и факса.
Не удается принять факс вручную.
Не удается принять факс с помощью оптической линии.
Не удается напечатать факсы, или изображения на отпечатках содержат пятна или искажены.
Принятый факс частично обрезан.
Скорость приема слишком низкая.
Не удается получить документы от информационных служб.
Во время приема факсов часто происходят ошибки.
Не удается распечатать принятые факсы на обеих сторонах листов бумаги.
Не удается принять факс в автоматическом режиме.

Установите для режима приема одно из следующих значений. <Авт. переключение Факс/Тел> <Авто> <Автоответчик> «Режим приема» «Изменение режима приема» Если установлен параметр <Автоответчик>, убедитесь, что внешний телефон со встроенной функцией автоответчика подключен к аппарату. Также убедитесь, что он всегда включен и записанное сообщение ответа можно прослушать в любое время.

Распечатайте, отправьте или удалите задания, сохраненные в памяти.

Не выполняется автоматическое переключение режимов телефона и факса.

См. следующий раздел: «Не выполняется автоматическое переключение режимов телефона и факса»

Не удается принять факс вручную.

Убедитесь, что для аппарата установлен режим приема факсов вручную. «Изменение режима приема»

Выберите <Начать прием> и нажмите [OK]. Затем положите трубку на рычаг или введите идентификатор удаленного приема. В противном случае вызов будет прерван.

Извлеките документ из податчика и примите факс вручную. Если клавиша [] (Черно-белая) нажата, когда документ загружен в податчик, будет выполнена отправка документа.

Не удается принять факс с помощью оптической линии.

Использования оптической линии не гарантируется. Однако, если поставщик услуг гарантирует два следующих пункта, можно использовать оптическую линию без гарантии компании Canon. Качество телефонной речи равнозначно качеству общих линий. Линия поддерживает профиль Super G3.
| Чтобы узнать характеристики используемой линии, обратитесь в уполномоченную телефонную компанию.

В оптической линии обмен данными выполняется в виде пакетов. Если пакеты отсутствуют или запаздывают, линия может временно обеспечивать передачу звуковых данных. Однако в некоторых случаях, если ошибка связи возникает в результате отсутствия или позднего получения пакетов, сообщения факса могут передаваться неправильно. В этом случае измените значение параметра <Начальная скорость приема>. «Начальная скорость приема» Если изменение скорости не помогло устранить неисправность, обратитесь к поставщику.

Не удается напечатать факсы, или изображения на отпечатках содержат пятна или искажены.

См. следующий раздел: «Не удается напечатать факсы, или изображения на отпечатках содержат пятна или искажены»

Принятый факс частично обрезан.

Отрегулируйте направляющие кассеты для бумаги в соответствии с форматом бумаги.

Укажите правильный формат бумаги для загрузки в кассету для бумаги.

Перед выполнением настройки установите для параметра <Уменьшение формата при приеме> значение <Вкл.>. «Уменьшение формата при приеме»

Скорость приема слишком низкая.

Свяжитесь с отправителем и убедитесь, что разрешение в аппарате отправителя установлено правильно.

Не удается получить документы от информационных служб.

Убедитесь, что для типа телефонной линии установлен тональный набор. Если установлен импульсный набор, нажмите [] (Тон) для переключения на тональный набор.

Следуйте указаниям, предоставляемым информационными службами.

Во время приема факсов часто происходят ошибки.

Попросите отправителя проверить факсимильный аппарат.

Не удается распечатать принятые факсы на обеих сторонах листов бумаги.

MF8080Cw не поддерживает двустороннюю печать. Для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn проверьте параметры двусторонней печати. «2-сторонняя печать (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)»

056S-0LA