» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройки таймера |

Настройки таймера

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры, помеченные как «*4», нельзя импортировать или экспортировать с использованием Удаленного ИП. Настройки или значения с пометкой «*5» могут быть недоступны в зависимости от страны, в которой используется аппарат.

Настр.времени и даты

Настройки | Описания
Тип отображения даты | Выбор формата отображения даты.
ГГГГ ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ ГГГГ
«Установка текущих даты и времени»
12/24-часовые часы | Выбор формата отображения времени.
12 часов (AM/PM), 24 часа
«Установка текущих даты и времени»
Настр.текущего времени*4 | Позволяет указать текущие дату и время. «Установка текущих даты и времени»
Парам. часового пояса | Установка часового пояса.
GMT-12:00 – GMT 0:00 – GMT+12:00
«Установка текущих даты и времени»
Летнее время*5 | Указание летнего времени. Выкл. Вкл. Начало (М/Н/Д) Завершить (М/Н/Д) «Установка текущих даты и времени»

Таймер спящего режима
Установка таймера для перехода в спящий режим, если аппарат бездействует в течение определенного периода времени.

| Рекомендуется использовать для этой функций параметры по умолчанию.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: от 10 до 240 (минут) MF8080Cw/MF8040Cn: от 20 до 240 (минут)

«Установка таймера спящего режима»
Таймер автосброса
Установите таймер для возврата к экрану по умолчанию по завершении копирования или при отсутствии операции с клавишами в течение определенного времени.

(0=Выкл, 1-9), 1 – 2 – 9 (мин.)

«Установка таймера автосброса»
Экран после автосброса
Можно указать, должен ли отображаться экран по умолчанию, выбранный в разделе «Установка экрана по умолчанию», после выполнения автосброса.

Экран по умолчанию, Выбранный экран

«Указание экрана, отображаемого после выполнения автосброса»
Вр.автопер. в авт.реж.
Можно установить таймер для возврата в автономный режим сканера, если аппарат бездействует в течение определенного периода времени.

(0=Выкл., 1-60), 1 – 5 – 60 (мин.)

«Установка времени автоперехода в автономный режим»
056S-0K6