» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Прием факсов » Дополнительные настройки для режима автоматического переключения Факс/Тел |

Дополнительные настройки для режима автоматического переключения Факс/Тел
Установите дополнительные настройки для режима автоматического переключения Факс/Тел.
1.
Нажмите кнопку [].
2.
Выберите <Режим приема> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Авт. переключение Факс/Тел> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите параметр клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Время начала звонка> | Задайте интервал времени, в течение которого аппарат будет пытаться обнаружить сигналы факса, прежде чем телефон начнет звонить. Задайте интервал от 5 до 30 секунд и нажмите [OK].
<Время входящего звонка> | Задайте интервал времени, в течение которого телефон будет звонить при получении входящего вызова. Задайте интервал от 15 до 300 секунд и нажмите [OK].
<Действие после звонка> | Укажите действия аппарата при отсутствии ответа на входящий вызов. Выберите <Завершить> или <Прием> и нажмите [OK]. <Завершить>: разъединение вызова. <Прием>: получение входящего факса.

5.
Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Изменения сохранены.
056S-078