» Основные операции » Компоненты и их функции » ЖК-дисплей (режим ожидания) |

ЖК-дисплей (режим ожидания)
В этом разделе описаны следующие режимы.
Режим копирования
Режим факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Режим сканирования
Режим прямой печати USB

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение экрана режима ожидания Можно изменить экран режима ожидания, который появляется при включении переключателя питания. «Установка экрана по умолчанию» Если аппарат не используется в течение указанного периода времени, экран переходит в режим ожидания. «Установка таймера автосброса»

Режим копирования
Нажмите [] для включения экрана режима копирования.
Когда отображается экран режима копирования, для выбора параметров используются клавиши [] или [].
Выбранный пункт меню выделен. Нажмите [OK] для перехода к следующему экрану.
Режим факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)
Нажмите [], чтобы включить экран режима факса для использования функций копирования.
Когда отображается экран режима факса, для выбора параметров используются клавиши [] или [].
Выбранный пункт меню выделен. Нажмите [OK] для перехода к следующему экрану.
Режим сканирования
Нажмите [], чтобы включить экран режима сканирования для использования функций сканирования.
Когда отображается экран режима сканирования, для выбора параметров используются клавиши [] или [].
Выбранный пункт меню выделен. Нажмите [OK] для перехода к следующему экрану.
Режим прямой печати USB
При использовании функции прямой печати USB нажмите [] для включения отображения экрана режима.
Когда отображается экран режима прямой печати USB, для выбора параметров используются кнопки [] или [].
Выбранный пункт меню выделен. Нажмите [OK] для перехода к следующему экрану.
056S-00S