» Устранение неполадок » Сообщения на экране |

Сообщения на экране
Далее приводится список сообщений на экране и соответствующие решения.
<XXXX ограничено. Войти в систему?>
<ВКЛ. основное питание. Проблема осталась? Свяж-сь с продавцом или сервис.службой.>
<Вставьте XXXX картридж с тонером.>
<Вставьте тонер в слот соотв. цвета.>
<Выберите бумагу большего р-ра, чем формат A4/LTR.>
<Задайте для кодирования Авто.>
<Задано более одного адресата. Отправить?>
<Закройте заднюю крышку.>
<Закройте переднюю крышку.>
<Замятие бумаги.>
<Запись невозможна.>
<ИД отдела не задан. Зарегистрируйте с пом. удаленн. ИП.>
<Истек срок сл. деталей картр. Реком.зам. XXXX.>
<Истек срок сл. деталей картр. Рекомен.замена.>
<Не удается найти точку доступа.>
<Не удалось выполнить чистку.>
<Не удалось соед. Обнаружено более одной точки доступа.>
<Не удалось соед. Проверьте настройки PSK.>
<Не удалось соед. Проверьте настройки защиты.>
<Невозм. использ-ть концентратор USB. Проверьте концентратор.>
<Невозможно указать группу.>
<Нельзя отправить, т.к. задано более одного адресата.>
<Неправ. формат/настр.>
<Нет бумаги>
<Нет зарег. адресатов.>
<Нет ответа от хост-компьютера.>
<Нет ответа.>
<Новые адресаты ограничены.>
<Номер неверен. Повторите попытку.>
<Номер уже зарегистрирован. Введите новый номер.>
<Номер уже зарег-н. Заменить?>
<Номера не совпадают. Введите номера заново.>
<Откр. заднюю крышку; проверьте, удален ли оранж.упак.материал.>
<Откройте заднюю крышку, удалите защитный лист.>
<Отправка из журнала ограничена.>
<Ошибка аут. с пом. общ.ключа. Проверьте настройки WEP.>
<Ошибка настройки.>
<Ошибка открытой аутентификации. Проверьте настройки WEP.>
<Ошибка проводного соединения.>
<Ошибка соединения WPS.>
<Память заполнена. Введите настр. типа оригинала заново.>
<Память заполнена. Сканиров. отменено. Печатать?>
<Память переполнена.>
<Переадресация возможна только для адресатов, зарег. в адр. книге.>
<Подготовьте XXXX картридж с тонером.>
<Подкл. неподдерж. устройство USB. Проверьте устройство USB.>
<Подключите компьютер.>
<Подключите устройство памяти.>
<Подождите, затем повторите попытку.>
<Удалите бумагу из выводного лотка.>
<Удалите ярлыки/ленту из картр. с тонером.>
<Устройство памяти ограничено.>
<XXXX ограничено. Войти в систему?>

Неполадка | Поскольку управление идентификаторами отделов включено, доступные функции ограничены.
Действие | Необходимо изменить настройки управления идентификаторами отделов. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Указание параметра управления идентификаторами отделов»

<ВКЛ. основное питание. Проблема осталась? Свяж-сь с продавцом или сервис.службой.>

Неполадка | В работе аппарата произошла ошибка.
Действие | Выключите питание, подождите 10 секунд, затем включите питание. Если неполадка не устранена, выключите переключатель питания, отсоедините шнур питания и обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

<Вставьте XXXX картридж с тонером.>

Неполадка | Картридж с тонером не вставлен.
Действие | Вставьте картридж с тонером указанного цвета. «Замена картриджей с тонером»

<Вставьте тонер в слот соотв. цвета.>

Неполадка | Картридж с тонером не вставлен в соответствующий разъем.
Действие | Вставьте картридж с тонером указанного цвета в соответствующий разъем. «Замена картриджей с тонером»

<Выберите бумагу большего р-ра, чем формат A4/LTR.>

Неполадка | Неподходящий формат бумаги выбран для использования функции копирования ИД-карт.
Действие | Укажите формат бумаги A4 или LTR. «Внимание (копирование удостоверений)»

<Задайте для кодирования Авто.>

Неполадка | Сбой соединения произошел, поскольку на аппарате используется аутентификация AES-CCMP, в то время как на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа настроена аутентификация TKIP.
Действие | Настройте для метода шифрования WPA/WPA2-PSK маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа значение AES-CCMP и выполните настройку еще раз. «Настройка путем выбора точки доступа вручную» «Настройка путем ввода SSID вручную»
| Для получения инструкций по изменению метода шифрования см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Если настройки маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа не изменялись, установите для метода шифрования WPA/WPA2-PSK аппарата значение <Авто> (TKIP или AES-CCMP) и выполните повторную настройку. «Настройка путем ввода SSID вручную»

<Задано более одного адресата. Отправить?>

Неполадка | Это сообщение автоматически появляется при указании нескольких адресатов.
Действие | Чтобы отменить отображение этого сообщения, измените параметр. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»

<Закройте заднюю крышку.>

Неполадка | Полностью закройте заднюю крышку.
Действие | Убедитесь, что задняя крышка полностью закрыта.

<Закройте переднюю крышку.>

Неполадка | Передняя крышка закрыта не полностью.
Действие | Убедитесь, что передняя крышка полностью закрыта.

<Замятие бумаги.>

Неполадка 1 | В аппарате произошло замятие бумаги.
Действие | Удалите застрявшую бумагу и загрузите бумагу или документ снова. «Устранение замятия бумаги» «Установка формата и типа бумаги» «Размещение документов»
Неполадка 2 | Так как кассета для бумаги не вставлена, печать из универсального лотка (отверстия для ручной подачи) невозможна.
Действие | Вставьте кассету для бумаги, а затем протолкните ее до упора. Чтобы возобновить печать, нажмите [OK].

<Запись невозможна.>

Неполадка 1 | Запоминающее устройство было отключено в процессе записи, поэтому произошел сбой записи.
Действие | Проверьте, не было ли отключено запоминающее устройство, и повторите попытку записи.
Неполадка 2 | Ошибка произошла во время переноса изображения на запоминающее устройство; невозможно перенести изображение. (Возможно, подключенное запоминающее устройство отформатировано с неподдерживаемой файловой системой.)
Действие | Проверьте состояние запоминающего устройства, а также то, что оно отформатировано с файловой системой, поддерживаемой аппаратом (FAT16 или FAT32). После проверки повторите попытку.

<ИД отдела не задан. Зарегистрируйте с пом. удаленн. ИП.>

Неполадка | Предпринята попытка включения функции <Вкл./Выкл. управление ИД отдела>, но идентификаторы отделов не зарегистрированы.
Действие | Зарегистрируйте ИД отдела с помощью Удаленного ИП. «Указание параметра управления идентификаторами отделов»

<Истек срок сл. деталей картр. Реком.зам. XXXX.>

Неполадка | Возможно, вставлены картриджи с тонером, качество печати которых нельзя гарантировать из-за снижающегося ресурса и т. д., или используются картриджи с тонером, срок службы которых истек.
Действие | Эти картриджи могут стать причиной неисправной работы аппарата, поэтому рекомендуется заменить их. «Замена картриджей с тонером»

<Истек срок сл. деталей картр. Рекомен.замена.>

Неполадка | Возможно, вставлены картриджи с тонером, качество печати которых нельзя гарантировать из-за снижающегося ресурса и т. д., или используются картриджи с тонером, срок службы которых истек.
Действие | Нажмите [OK], чтобы разрешить принтеру продолжить печать в его текущем состоянии. Однако эти картриджи могут стать причиной неисправной работы аппарата, поэтому рекомендуется заменить их. «Замена картриджей с тонером»

<Не удается найти точку доступа.>

Неполадка 1 | При настройке с использованием функции WPS аппарату не удается обнаружить маршрутизатор беспроводной локальной сети или точки доступа.
Действие | Выполните настройку еще раз с использованием функции WPS. Режим нажатия кнопки: нажмите кнопку WPS в течение двух минут после запуска для поиска точки доступа. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)» Режим PIN-кода: на компьютере введите PIN-код для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа в течение 10 минут после запуска для поиска точки доступа. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим PIN-кода)» «Ввод PIN-кода на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа»
| Для получения инструкций по нажатию кнопки WPS или вводу PIN-кода см. руководство с указаниями для маршрутизаторов беспроводной локальной сети и/или точек доступа или обратитесь к производителям этих устройств.
Неполадка 2 | Имя SSID маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа введено неправильно с использованием параметров ручного ввода.
Действие | Если параметры маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа были изменены, параметры не были отмечены или существуют сомнения, проверьте имя SSID маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа с помощью инструмента «Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP». «Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа» «Настройка путем ввода SSID вручную»
Неполадка 3 | Аппарату не удается обнаружить маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа из-за неполадок сети.
Действие | Проверьте подключение к сети. «Проверка сетевого соединения (беспроводная локальная сеть)» Если не удается обнаружить точку доступа даже после проверки подключения к сети, проверьте параметры безопасности маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. «Если настройки защиты маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа изменены»

<Не удалось выполнить чистку.>

Неполадка 1 | Во время очистки устройства фиксации произошло замятие бумаги.
Действие | Извлеките застрявшую бумагу и загрузите новую бумагу. «Устранение замятия бумаги» «Загрузка бумаги»
Неполадка 2 | Тонер закончился в процессе очистки устройства фиксации.
Действие | Для просмотра указаний на экране и устранения неполадки см. следующий источник. «Замена картриджей с тонером»

<Не удалось соед. Обнаружено более одной точки доступа.>

Неполадка | Обнаружены другие маршрутизаторы беспроводной локальной сети или точки доступа в диапазоне подключения. Несколько маршрутизаторов беспроводной локальной сети и/или точек доступа нельзя подключать одновременно, удерживая нажатыми соответствующие кнопки WPS.
Действие | Подождите немного и повторите попытку. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)»

<Не удалось соед. Проверьте настройки PSK.>

Неполадка | Ключ сети (PSK) для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа неправильно настроен на аппарате.
Действие 1 | Проверьте используемые маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа, введите правильный ключ сети (PSK) и выполните настройку еще раз. «Настройка путем выбора точки доступа вручную» «Настройка путем ввода SSID вручную»
| Для получения инструкций по проверке ключа сети (PSK) см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Действие 2 | Если ключ сети (PSK) указан правильно, проверьте подключение к сети. «Проверка сетевого соединения (беспроводная локальная сеть)»

<Не удалось соед. Проверьте настройки защиты.>

Неполадка | Сбой соединения произошел, поскольку параметры маршрутизаторов беспроводной локальной сети и/или точек доступа отличаются от параметров безопасности аппарата.
Действие | Проверьте настройки защиты маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа и выполните настройку еще раз. «Настройка путем ввода SSID вручную»

<Невозм. использ-ть концентратор USB. Проверьте концентратор.>

Неполадка | Запоминающее устройство USB подключено через концентратор USB.
Действие | Подключите поддерживаемое запоминающее устройство USB напрямую к аппарату. «Прежде чем использовать запоминающее устройство USB»

<Невозможно указать группу.>

Неполадка | Группа была указана в качестве адресата после нажатия клавиши рычага.
Действие | Не нажимайте клавишу рычага, указывая группового адресата. «Основные процедуры отправки факсов»

<Нельзя отправить, т.к. задано более одного адресата.>

Неполадка | Вам запрещено отправлять факсы одновременно нескольким адресатам.
Действие | Необходимо отключить ограничение. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение последовательной трансляции (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)»

<Неправ. формат/настр.>

Неполадка | Не указан правильный формат бумаги.
Действие | Для просмотра указаний на экране и устранения неполадки см. следующий источник. «Если отображается сообщение <Неправ. формат/настр.>»

<Нет бумаги>

Неполадка 1 | В кассете для бумаги или универсальном лотке (отверстии для ручной подачи) отсутствует бумага.
Действие | Загрузите бумагу. «Загрузка бумаги»
Неполадка 2 | Указан ненадлежащий формат бумаги для печати отчета или списка.
Действие | Установите формат бумаги <A4> или <LTR> для печати отчета или списка и загрузите бумагу указанного формата в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи). «Загрузка бумаги» «Для кассеты для бумаги»

<Нет зарег. адресатов.>

Неполадка | Для нажатого кода кодированного набора адресат не зарегистрирован.
Действие | Зарегистрируйте адресата. «Регистрация и редактирование кодов кодированного набора»

<Нет ответа от хост-компьютера.>

Неполадка | Аппарат не подключен к сети, или соединение неправильно настроено.
Действие | Подключите аппарат к сети и правильно настройте соединение. См. Руководство по началу работы.

<Нет ответа.>

Неполадка 1 | Принимающий факсимильный аппарат не ответил в течение 35 секунд.
Действие | Повторите процедуру отправки с начала. Помимо этого, попросите получателя проверить факсимильный аппарат. При совершении международного вызова добавьте паузу в номер факса.
Неполадка 2 | Принимающий факсимильный аппарат, возможно, не является факсимильным аппаратом G3.
Действие | Убедитесь, что принимающий факсимильный аппарат является факсимильным аппаратом G3. Если это факсимильный аппарат G3, отправьте документ еще раз. Или включите режим связи, поддерживаемый принимающим факсимильным аппаратом, и отправьте документ еще раз.

<Новые адресаты ограничены.>

Неполадка 1 | Текущие параметры запрещают указывать новых адресатов.
Действие | Чтобы указать новых адресатов, отключите параметр. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение указываемых адресатов»
Неполадка 2 | Текущие параметры запрещают регистрировать новых адресатов или изменять существующих адресатов, зарегистрированных в адресной книге.
Действие | Чтобы зарегистрировать новых адресатов или изменить зарегистрированных адресатов, измените параметр. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение указываемых адресатов»

<Номер неверен. Повторите попытку.>

Неполадка | Введен неправильный идентификатор или PIN-код.
Действие | Введите правильный идентификатор или PIN-код. «Настройка сведений об администраторе системы»

<Номер уже зарегистрирован. Введите новый номер.>

Неполадка | Предпринимается попытка добавить номер, используемый для управления идентификаторами отделов, в идентификатор администратора системы.
Действие | Введите номер, который не используется для управления идентификаторами отделов.

<Номер уже зарег-н. Заменить?>

Неполадка | Предпринимается попытка зарегистрировать номер для кода кодированного набора, который уже занят другим номером.
Действие | Зарегистрируйте номер для незарегистрированного кода кодированного набора.

<Номера не совпадают. Введите номера заново.>

Неполадка | Номер, введенный для подтверждения, не совпадает с первоначально введенным номером. Это сообщение отображается, если для параметра <Повторн. ввод N. факса для подтверждения> в настройке <Ограничить функц.пер.> в разделе <Параметры системы> установлено значение <Вкл.>.
Действие | Убедитесь, что введен такой же номер.

<Откр. заднюю крышку; проверьте, удален ли оранж.упак.материал.>

Неполадка | После установки аппарата снимите все упаковочные материалы.
Действие | Снимите упаковочные материалы. См. Руководство по началу работы.

<Откройте заднюю крышку, удалите защитный лист.>

Неполадка | Не все упаковочные материалы сняты после установка аппарата.
Действие | Снимите упаковочные материалы. См. Руководство по началу работы.

<Отправка из журнала ограничена.>

Неполадка | Использование журнала заданий для указания адресатов запрещено.
Действие 1 | Укажите адресатов, не используя журнал заданий.
Действие 2 | Для использования функции автоматического повторного набора номера, потребуется изменить параметр. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение отправки из журнала заданий»

<Ошибка аут. с пом. общ.ключа. Проверьте настройки WEP.>

Неполадка 1 | Ключ сети (ключ WEP) для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа неправильно настроен на аппарате.
Действие | Проверьте используемые маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа, введите правильный ключ сети (ключ WEP) и выполните настройку еще раз. «Настройка путем ввода SSID вручную»
| Для получения инструкций по проверке ключа сети (ключа WEP) см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Неполадка 2 | Сбой соединения произошел, поскольку на аппарате используется аутентификация «Общий ключ», в то время как на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа настроена аутентификация «Открытая система».
Действие | Измените параметры таким образом, чтобы на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа шифрование WPE имело тип «Общий ключ», и выполните настройку еще раз. «Настройка путем выбора точки доступа вручную» «Настройка путем ввода SSID вручную»
| Для получения инструкций по изменению метода аутентификации см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Если настройка маршрутизаторов беспроводной локальной сети или точек доступа не изменялась, измените на аппарате метод аутентификации WEP на <Открытая система> и выполните повторную настройку. «Настройка путем ввода SSID вручную»

<Ошибка настройки.>

Неполадка 1 | Во время настройки изображения копии в аппарате произошло замятие бумаги.
Действие | Извлеките замятую бумагу и выполните сброс. «Устранение замятия бумаги» «Загрузка бумаги»
Неполадка 2 | Во время настройки изображения копии закончился тонер.
Действие | Замените картридж с тонером на новый. «Замена картриджей с тонером»
Неполадка 3 | Ремень переноса загрязнен.
Действие | Очистите ремень переноса. «Очистка ITB»

<Ошибка открытой аутентификации. Проверьте настройки WEP.>

Неполадка 1 | Сбой соединения произошел, поскольку на аппарате используется аутентификация «Открытая система», в то время как на маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа настроена аутентификация «Общий ключ».
Действие | Измените метод аутентификации WEP на аппарате на <Общий ключ> соответственно и настройте параметры вручную. «Настройка путем ввода SSID вручную»
| Для получения инструкций по изменению метода аутентификации см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Неполадка 2 | Сбой соединения произошел, поскольку аппарат запретил MAC-адрес и фильтрация MAC-адресов была настроена на используемых маршрутизаторе беспроводной локальной сети или точке доступа.
Действие | Установите для используемых аппарата и компьютера разрешенные значения MAC-адреса.
| Для получения инструкций по настройке фильтрации MAC-адресов см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.

<Ошибка проводного соединения.>

Неполадка | Во время настройки на аппарате произошла ошибка, повлекшая сбой соединения.
Действие 1 | Выключите и включите аппарат, а затем выполните настройку еще раз.
Действие 2 | Проверьте подключение к сети. «Неполадки беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)» Если не удается обнаружить точку доступа даже после проверки подключения к сети, проверьте параметры безопасности маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. «Если настройки защиты маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа изменены»

<Ошибка соединения WPS.>

Неполадка | Во время настройки с использованием функции WPS произошла ошибка, повлекшая сбой подключения.
Действие | Проверьте, что маршрутизатор беспроводной локальной сети или точка доступа поддерживает функцию WPS. Если поддерживает, проверьте сетевое соединение. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)»
| Для получения инструкций по проверке или настройке функции WPS см. руководства по эксплуатации для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.
Если маршрутизатор беспроводной локальной сети или точка доступа не поддерживают функцию WPS, вручную выберите определенный маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа для идентификации сети. «Настройка путем выбора точки доступа вручную»

<Память заполнена. Введите настр. типа оригинала заново.>

Неполадка | Копирование документа невозможно, поскольку память оказалась заполненной в процессе обработки документа.
Действие | Установите для параметра <Тип оригинала> значение <Текст/Фото (Качество)> перед созданием копии. «Выбор типа документа»

<Память заполнена. Сканиров. отменено. Печатать?>

Неполадка 1 | Не удалось отсканировать документы из-за недостаточного объема памяти.
Действие 1 | Выберите, необходимо ли напечатать все документы, которые были отсканированы, или отменить задание.
Действие 2 | Разделите документы на две части, а затем скопируйте их.
Неполадка 2 | При сортировке копий не удалось отсканировать все страницы.
Действие 1 | Выберите, необходимо ли напечатать все документы, которые были отсканированы, или отменить задание.
Действие 2 | Для задания копирования разделите документ на две части или установите для параметра <Тип оригинала> значение <Текст/Фото (Качество)>, прежде чем выполнять копирование. «Выбор типа документа»

<Память переполнена.>

Неполадка 1 | Не удается отправить или получить факсы из-за недостаточного объема памяти.
Действие 1 | Если в очереди на отправку или печать имеются задания, отправьте документ по факсу после завершения этих заданий.
Действие 2 | Распечатайте, отправьте или удалите задания, сохраненные в памяти.
Действие 3 | Поделите документ большого объема пополам и отправьте его по частям.
Действие 4 | Уменьшите разрешение сканирования и отправьте документ еще раз.
Неполадка 2 | Запоминающее устройство USB заполнено.
Действие | Удалите данные, сохраненные на устройстве, или подключите новое запоминающее устройство USB.

<Переадресация возможна только для адресатов, зарег. в адр. книге.>

Неполадка | Предпринята попытка переслать документ, сохраненный в памяти, адресату, который не зарегистрирован в адресной книге.
Действие | Зарегистрируйте адресат в адресной книге. «Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»

<Подготовьте XXXX картридж с тонером.>

Неполадка | Низкий уровень тонера.
Действие | Подготовьте новый картридж с тонером для быстрой замены в дальнейшем. Если сообщение отображается во время копирования или печати (включая ручную печать отчетов), печать текущего задания будет продолжена. Если сообщение отображается во время приема факса, принятый факс сохраняется в памяти и не печатается. Но, если для параметра <Продолжать печать, когда тонера мало> в разделе <Парам. печ. при приеме> установлено значение <Вкл.>, печать будет продолжена. (Печать также продолжится при печати отчета вручную.)

<Подкл. неподдерж. устройство USB. Проверьте устройство USB.>

Неполадка | Подключено неподдерживаемое запоминающее устройство или другое устройство USB.
Действие | Подключите поддерживаемое запоминающее устройство USB. «Прежде чем использовать запоминающее устройство USB»

<Подключите компьютер.>

Неполадка | Компьютер не подключен к аппарату, когда предпринимается попытка отсканировать документ на нем.
Действие | Подключите компьютер.

<Подключите устройство памяти.>

Неполадка | Не удается сохранить отсканированные данные на запоминающем устройстве USB. Запоминающее устройство USB не подключено.
Действие | Подключите поддерживаемое запоминающее устройство USB. «Прежде чем использовать запоминающее устройство USB»

<Подождите, затем повторите попытку.>

Неполадка | Обновление микропрограммы невозможно, поскольку аппарат выполняет обработку.
Действие | Подождите.

<Удалите бумагу из выводного лотка.>

Неполадка | В лотке вывода накопилась выводимая бумага.
Действие | Извлеките выводимую бумагу из выводного лотка.

<Удалите ярлыки/ленту из картр. с тонером.>

Неполадка | Этикетки или лента не сняты с картриджей после установки аппарата или замены картриджа с тонером.
Действие | Снимите этикетки или ленту. «Замена картриджей с тонером»

<Устройство памяти ограничено.>

Неполадка | Сохранение отсканированных данных на запоминающем устройстве USB запрещено.
Действие | Для сохранения данных на запоминающем устройстве USB необходимо изменить параметр. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору. «Ограничение сохранения данных на запоминающем устройстве»

056S-0L4