» Безопасность » Настройка аутентификации IEEE802.1X |

Настройка аутентификации IEEE802.1X

Перед настройкой аутентификации IEEE802.1X ознакомьтесь с разделом «Внимание (Аутентификация IEEE802.1X)».

Укажите различные протоколы для аутентификации IEEE802.1X (TLS, TTLS, PEAP).
Можно указать следующее.
«Задание сведений об аутентификации TLS»
«Задание данных об аутентификации TTLS/PEAP»
«Включение и выключение аутентификации IEEE802.1X»
«Проверка информации об ошибках аутентификации IEEE802.1X»
056S-0HC