» Копирование » Основные операции копирования |

Основные операции копирования
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»

| В податчик можно загрузить до 50 документов.

2.
Нажмите кнопку [].
Отобразится экран режима копирования.
3.
Установите необходимые настройки копирования.
«Выбор бумаги для копирования»
«Настройка плотности»
«Выбор типа документа»
«Двустороннее копирование (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»
«Увеличение/уменьшение копий»
«Копирование нескольких документов на одном листе (N на 1)»
«Сортировка копий»
«Удаление темных полей и линий рамки (Удаление рамки)»
«Выделение контура изображения (Резкость)»

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки копирования При комбинировании настроек см. раздел «Внимание (Комбинация настроек копирования)». Установленные здесь настройки применяются только при текущей операции. Чтобы настройки применялись при всех операциях копирования, см. раздел «Изменение настроек по умолчанию». Зарегистрируйте часто используемые настройки в памяти режима. Это может оказаться полезным. См. раздел «Регистрация и использование комбинации настроек копирования (запись режима)».

4.
С помощью цифровых клавиш введите количество копий (от 1 до 99).

| Нажмите [] (Стереть), чтобы отменить введенное количество.

5.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
Чтобы выполнить цветное копирование,
нажмите клавишу [] (Цветная).
Чтобы выполнить черно-белое копирование,
нажмите клавишу [] (Черно-белая).
Начнется копирование.

Если отображается сообщение <Неправ. формат/настр.> Внесите необходимые изменения в меню <Установки бумаги> или загрузите бумагу формата, указанного в меню <Установки бумаги>. «Если отображается сообщение <Неправ. формат/настр.>»
Если отображается сообщение <Память заполнена. Сканиров. отменено. Печатать?> Напечатайте страницы, которые были успешно отсканированы, или отмените задание.

ВАЖНО
Копирование документа без полей Во время печати изображение может быть частично обрезано. Более подробные сведения см. в следующем разделе в главе «Технические характеристики». «Область сканирования»

056S-047