» Настройки сети |

Настройки сети
В этой главе описан порядок указания настроек сети на аппарате.
Можно настроить на аппарате автоматическое получение IP-адреса, чтобы не требовалось указывать настройки сети при установке подключения к сети. Обратите внимание, что эти настройки, возможно, потребуется указать в зависимости от типа сети.
Настройки сети, такие как IP-адрес, LPD, RAW и WSD (отличные от настроек IEEE802.1X) совпадают для проводной и беспроводной локальных сетей.

Настройка сети | Сведения о подключении и настройках см. в разделе «Основные настройки сети». Сведения о переключении проводной и беспроводной локальных сетей см. в разделе «Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)». Сведения о подключении к сети см. в разделе «Подключение к проводной локальной сети» или «Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)». Сведения о настройке IP-адреса см. в разделе «Настройка адреса IPv4» или «Настройка адреса IPv6». Сведения о проверке подключений см. в разделе «Проверка сетевого соединения».
Установка настроек функции передачи сканирования (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | Сведения об установке параметров см. в разделе «Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)». Для получения сведений об активации Инструмента настройки функции отправки см. раздел «Активация Инструмента настройки функций отправки». Сведения об отправке сканированных документов по электронной почте см. в разделе «Настройка параметров передачи по электронной почте». Сведения об отправке сканированных документов на файловый сервер см. в разделе «Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер)».
Указание настроек для печати или отправки факсов с компьютера | Сведения о рабочей среде см. в разделе «Настройка компьютера для выполнения печати и отправки факсов (только в ОС Windows)». Сведения об указании настроек LPD, RAW и WSD на аппарате см. в разделе «Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD)». Сведения об указании настроек LPD и RAW (на компьютере) см. в разделе «Настройка параметров принтера на компьютере».
Указание дополнительных настроек сети | См. следующие разделы. «Настройка скорости и двусторонней связи» «Указание задержки перед установкой подключения к сети» «Настройка IPv4 DNS» «Настройка IPv6 DNS» «Настройка сервера WINS» «Настройка SMB (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» «Задание размера MTU»
Управление аппаратом с помощью веб-обозревателя | См. раздел «Управление аппаратом».
Проверка информации о беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) | См. раздел «Проверка информации о беспроводной ЛВС (только MF8380Cdw/MF8080Cw)».
Проверка IP-адреса данного аппарата | См. раздел «Поверка настроек IP-адреса».
Проверка MAC-адреса аппарата | См. раздел «Проверка MAC-адреса».

056S-0CF