» Технические характеристики » Технические характеристики факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) |

Технические характеристики факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw)

Технические характеристики факса
Используемая линия | Телефонная сеть общего пользования (PSTN)*1
Режим связи | G3
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG
Скорость модема | 33,6 Кбит/с Автоматическое снижение скорости передачи
Скорость передачи | Прибл. 3 секунды на страницу*2 (ECM-JBIG, скорость передачи из памяти 33,6 Кбит/с)
Отправка из памяти/прием в память | Макс. прибл. 512 стр.*2 (общее количество переданных/принятых страниц)
Разрешение при факсимильной передаче | (Нормальное): 200 x 100 точек на дюйм (Высокое): 200 x 200 точек на дюйм (Фото): 200 x 200 точек на дюйм (Сверхвысокое): 200 x 400 точек на дюйм (Ультравысокое): 400 x 400 точек на дюйм
Набор номера | Набор из списка «Часто используемые функции» (19 адресатов) Кодированный набор (181 адресат) Групповой набор (199 адресатов) Набор из адресной книги Обычный набор (с помощью цифровых клавиш) Автоматический повторный набор номера Ручной повторный набор номера Последовательная трансляция (210 адресатов)
Прием | Автоматический прием Прием вручную Удаленный прием по телефону (идентификатор по умолчанию: 25)
Отчеты | Результаты отправки Отчет об управлении передачей (по умолчанию автоматически выводится через каждые 40 адресатов) Отчеты о приеме

*1 | Телефонная сеть общего пользования (PSTN) в настоящее время обеспечивает скорость передачи данных через модем 28,8 Кбит/с и менее. Обратите внимание, что скорость может отличаться в зависимости от состояния телефонной линии.
*2 | На основании стандартной таблицы ITU-T № 1 (Международный союз электросвязи: сектор стандартизации), стандартный режим JBIG.

056S-03U