» Безопасность » Указание SSL |

Указание SSL
Укажите ключи и сертификаты, которые будут использоваться для зашифрованного обмена данными SSL и необходимы для связи данного продукта с Удаленным ИП и аутентификации IEEE802.1X.
Регистрация из Удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настр. TCP/IP].
4.
В разделе [Настройки SSL] выберите [Ключ и сертификат].
5.
Нажмите кнопку параметра для ключа, чтобы указать его в списке ключей и сертификатов.

| Если щелкнуть значок для ключей (или сертификатов), можно посмотреть подробную информацию о сертификатах. «Проверка ключей и сертификатов или сертификатов CA»

6.
Нажмите [Настройки ключа по умолчанию].
7.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
Включение или выключение на панели управления
Функции можно включать или выключать на панели управления.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки защиты> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Использовать SSL> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Зашифрованный обмен данными SSL недоступен.
<Вкл.> | Зашифрованный обмен данными SSL доступен.

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
7.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0HA