» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Переадресация факсимильных документов » Повторная переадресация, печать или удаление неудачно переданных документов |

Повторная переадресация, печать или удаление неудачно переданных документов

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании этой функции Укажите значение <Только при возн. ошибки> для параметра <Сохран. изобр.в памяти> в разделе <Сохр./Печать при переадресации>. «Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи» Сведения о повторной переадресации задания Задание, которое повторно переадресовано успешно, удаляется.

1.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена).
2.
Выберите <Ошибки переадресации факса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите задание клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Показана подробная информация о задании, в котором произошла ошибка переадресации.
Удаление или печать задания

(1) | Выберите <Удалить> или <Печать> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Удалить> | Нажмите для удаления заданий.
<Печать> | Печать содержимого заданий.
(2) | Выберите <Да> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Переадресация задания

(1) | Можно указать адресата. Можно указать адресата только следующими способами: «Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора» «Указание адресатов с помощью адресной книги»

056S-07F