» Обслуживание » Настройка » Коррекция градации » Выполнение полной настройки |

Выполнение полной настройки

Перед выполнением полной настройки см. раздел «Внимание (Коррекция градации)».

Можно выполнить автоматическую коррекцию градации изображений, дважды выполнив вывод тестового отпечатка и сканирования. Полная настройка является более точной, чем быстрая. Как правило, выполнение полной настройки не требуется. Выполните эту функцию в том случае, если градация цветов или плотность напечатанного и исходного документов существенно отличается.

ВАЖНО
Условия для выполнения полной настройки Достаточное количество тонера. Отсутствуют задания, для которых нужны функции сканера и принтера. Следующая бумага загружена в кассету для бумаги. Формат бумаги: A4, Letter или 16K Тип бумаги: Обычная бумага 1, Обычная бумага 2 или Вторичная бумага Количество листов бумаги: 2 лист или более При выполнении полной настройки, когда закончился тонер Даже после настройки качество изображения может не улучшиться. Замените картридж с тонером и выполните повторную настройку. «Замена картриджей с тонером»

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите <Автоматическая настройка градации> с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите Полная настройка с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
5.
Убедитесь, что бумага загружена, и нажмите [OK].
Загрузите тип бумаги, указанный на экране.
6.
Подтвердите выполнение процедуры для автоматической настройки градации и нажмите [OK].
Для автоматической настройки градации оттенков выполните четыре процедуры (печать -> сканирование -> печать -> сканирование), показанные на экране.

| Печатается тестовая диаграмма.

7.
Откройте крышку податчика или стекла для документов после закрытия экрана, отображаемого при печати.
8.
Поместите напечатанную бумагу на стекло для документов стороной для печати вниз.
Положите бумагу таким образом, чтобы черная полоса была направлена к задней части аппарата.
9.
Осторожно закройте крышку податчика или стекла для документов.
10.
Нажмите клавишу [] (Пуск).
Начнется сканирование тестовой диаграммы.

| Печатается тестовая диаграмма.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте температуру места установки. Если в комнате низкая температура, коррекция может выполняться неправильно.

Если появляется сообщение <Ошибка настройки.>
Бумага загружена правильно? -> Загрузите обычную или вторичную бумагу формата A4/Letter в кассету для бумаги. Правильно ли размещена тестовая диаграмма на стекле для документов? -> Разместите тестовую диаграмму стороной для печати вниз и черной полосой к задней части аппарата. Не произошло ли замятие бумаги? -> Извлеките замятую бумагу.

11.
Уберите тестовую диаграмму (настроенное изображение 1), помещенную на стекло для документов на шаге 8.
12.
Поместите напечатанную бумагу на стекло для документов стороной для печати вниз.
Положите бумагу таким образом, чтобы черная полоса была направлена к задней части аппарата.
13.
Осторожно закройте крышку податчика или стекла для документов.
14.
Нажмите клавишу [] (Пуск).
Начнется сканирование тестовой диаграммы.
15.
Появляется начальный экран, и начальная настройка завершена.
16.
Уберите тестовую диаграмму (настроенное изображение 2), помещенную на стекло для документов на шаге 12..
17.
По завершении полной настройки снова открывается экран, который отображался на шаге 4. Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0S4