» Настройки сети » Основные настройки сети » Установка IP-адреса » Настройка адреса IPv4 » Внимание (Настройка адреса IPv4) |

Внимание (Настройка адреса IPv4)

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед изменением настроек Убедитесь, что аппарат включен и подключен к сети.
Использование DHCP, BOOTP или RARP Можно использовать один из следующих методов: DHCP, BOOTP или RARP. После перезагрузки аппарата отображается IP-адрес, полученный с использованием DHCP, BOOTP и RARP. (IP-адрес, полученный с использованием DHCP, BOOTP или RARP, перезаписывает текущий IP-адрес.) Подтверждение использования DHCP, BOOTP или RARP занимает около двух минут. Рекомендуется отключить неиспользуемые протоколы.
Использование DHCP Возможно, печать не будет выполняться после выключения и включения питания для перезапуска аппарата. Причиной является назначение нового IP-адреса. При использовании протокола DHCP обратитесь к администратору сети и выполните одну из следующих процедур: Настройте функцию динамического обновления DNS «Настройка IPv4 DNS». Настройте на аппарате использование одного и того же IP-адреса при каждом запуске
IP-адрес, полученный с использованием протокола DHCP, BOOTP или RARP IP-адрес имеет более высокий приоритет, если для параметра <Авто IP> установлено значение <Вкл.>.

056S-0E5