» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка путем ввода SSID вручную » Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа |

Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа
Если SSID и ключ сети не указаны на корпусе маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или были изменены, их можно проверить с помощью инструмента «Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP».

| Инструмент «Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP» находится на предоставляемом с аппаратом компакт-диске Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение).

1.
Проверьте сетевое окружение.
Инструмент «Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP» нельзя использовать, если выполняется одно из следующих условий.
Компьютер подключен к аппарату по проводной локальной сети.
Компьютер работает под управлением ОС Windows XP, и используется маршрутизатор беспроводной локальной сети или точка доступа BUFFALO.
2.
Вставьте компакт-диск Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение) в дисковод на компьютере.
3.
Нажмите [Additional Software Programs] (Дополнительные программы).
4.
Нажмите кнопку [Start] (Запуск) для инструмента «Помощник беспроводной установки Canon MF/LBP».
5.
Прочитайте лицензионное соглашение. Если вы принимаете условия, нажмите [Yes] (Да).
6.
Показана информация для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
Перепишите информацию, выделенную оранжевым цветом.
Если отображается несколько точек доступа
Перепишите все показанные SSID.

Если маршрутизаторы беспроводной локальной сети или точки доступа не отображаются
Нажмите кнопку [Update] (Обновить). Если информация не отображается даже после нажатия кнопки [Update] (Обновить), проверьте, что указаны все параметры компьютера и беспроводной локальной сети или точки доступа.

056S-0E1