» Обслуживание » Перемещение аппарата » Внимание (Перемещение аппарата) |

Внимание (Перемещение аппарата)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При транспортировке аппарата Обязательно выключите переключатели питания аппарата и компьютера, затем отсоедините штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение кабелей или шнуров, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ
Не переносите аппарат с установленной кассетой для бумаги. В противном случае кассета для бумаги может упасть и нанести травму.
Не переносите аппарат, если установлена дополнительная кассета для бумаги (кассета 2). (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) В противном случае дополнительная кассета для бумаги (кассета 2) может упасть и нанести травму.
Устанавливайте аппарат на место медленно и осторожно. Будьте осторожны, чтобы не повредить руки или пальцы.

ВАЖНО
Не переносите аппарат с открытой крышкой или открытым лотком. Прежде чем переносить аппарат, убедитесь, что передняя крышка или универсальный лоток закрыты.

056S-0SR