» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров системы » Настройка R-клавиши |

Настройка R-клавиши
Если аппарат подключен через коммутатор (PBX (УАТС)), необходимо настроить способ доступа. Для УАТС можно указать значение <Префикс> или <Разъединение>. Если для клавиши «R» зарегистрирован номер доступа к внешней линии, можно без труда получать доступ к внешней линии.
Отображение настроек
[] (Меню) -> <Параметры системы> -> <Настройки управления связью> -> <Настройки факса> -> <Настройка R-клавиши>
Настройки
(Полужирным начертанием выделены настройки по умолчанию*)

PSTN | Выберите этот параметр, если аппарат подключен к внешней линии.
PBX | Префикс, Разъединение | Выберите тип для <PBX>. Если выбрано значение <Префикс>, введите код префикса (до 20 цифр), используя цифровые клавиши [] (Тон) и [] (Символы), затем нажмите кнопку [] (Повторный вызов/Пауза).

* | Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.

056S-089