» Основные операции » Картриджи с тонером » Хранение картриджей с тонером |

Хранение картриджей с тонером
При хранении новых картриджей с тонером или обращении с картриджем, извлеченным из аппарата при обслуживании или перемещении аппарата, обратите внимание на следующее.

ВАЖНО
Меры предосторожности при хранении картриджей с тонером Для безопасного и удобного использования картриджей с тонером храните их в местах, отвечающих следующим требованиям. Не храните картриджи с тонером в местах, подверженных действию прямого солнечного света. Не храните картриджи с тонером в местах с высокой температурой или влажностью, а также в местах, для которых характерны резкие смены температуры или влажности. Диапазон температуры хранения: 0 – 35 °C Диапазон влажности при хранении: от 35 до 85 % относительной влажности (без конденсации) Не храните картриджи с тонером в местах выделения агрессивных газов, таких как аммиак, в помещениях с насыщенной солями атмосферой или в пыльных помещениях. Храните картриджи с тонером в местах, недоступных для детей.
Храните картриджи с тонером в такой же ориентации, в которой они устанавливаются в аппарат. Не ставьте картриджи вертикально или вверх дном.
При извлечении используемого картриджа с тонером из аппарата Немедленно поместите извлеченный картридж с тонером в защитный пакет, входящий в комплект, или заверните его в плотную ткань.
О новом картридже с тонером Не извлекайте новый картридж с тонером из защитного пакета, если не требуется его использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ
О конденсации Даже при хранении картриджа с тонером при допустимой влажности внутри и снаружи картриджа могут скапливаться капли воды. Это образование капель воды называется конденсацией. Конденсация оказывает негативное воздействие на качество картриджей с тонером.

056S-016