» Обслуживание » Замена картриджей с тонером » Замена картриджей с тонером |

Замена картриджей с тонером

Перед заменой картриджей с тонером см. раздел «Внимание (Замена картриджей с тонером)».

Если появления сообщение с приглашением заменить картридж с тонером, замените картридж.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка состояния картриджа с тонером для каждого цвета Состояние картриджей с тонером для каждого цвета можно проверить на панели управления. «Проверка уровня тонера»

1.
Откройте переднюю крышку.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

2.
Нажмите на рычаг и вытяните лоток для картриджей с тонером.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

3.
Держите заменяемый картридж с тонером за ручку и выньте его вертикально вверх из аппарата.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

4.
Выньте новый картридж с тонером из защитного пакета.
Защитный пакет можно вскрыть руками, используя выемку.
Сохраните защитный пакет. Он понадобится вам при извлечении картриджа с тонером для технического обслуживания аппарата или для других целей.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

5.
Встряхните картридж с тонером 5 – 6 раз, как показано на рисунке, для равномерного распределения тонера в картридже.
Не снимайте защитную крышку барабана (A).

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

6.
Поместите картридж с тонером на ровную поверхность.
7.
Снимите этикету и удалите защитную ленту (длиной около 50 см) со всех картриджей с тонером.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

ВАЖНО
При извлечении защитной ленты Не тяните защитную ленту по диагонали или в сторону. Если лента повредится, ее будет сложно извлечь полностью. Если защитная лента остановилась на полпути, вытяните ее из картриджа с тонером полностью. Если часть ленты останется в картридже с тонером, это может привести к плохому качеству печати. Об утилизации извлеченной защитной ленты Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с местными законами.

8.
Снимите защитную крышку барабана (A).
Оставьте защитную крышку барабана. Он понадобится вам при извлечении картриджа с тонером для технического обслуживания аппарата или для других целей.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

9.
Установите картридж с тонером.
Будьте осторожны, чтобы барабан не зацепил рамку лотка для картриджей с тонером.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

10.
Вставьте лоток для картриджей с тонером обратно.
11.
Закройте переднюю крышку.

Если не удается закрыть переднюю крышку Убедитесь, что лоток для картриджей с тонером закрыт. Не пытайтесь закрыть переднюю крышку с усилием — это может привести к повреждению аппарата.

056S-0S0