» Копирование |

Копирование
В этой главе описан порядок использования функций копирования.
Можно без труда выполнять различные функции копирования, такие как уменьшение или увеличение копий и сортировка копий.
Если к аппарату подсоединен податчик, в него можно загрузить несколько страниц для их копирования за одну операцию сканирования.

ВАЖНО
Формат бумаги Нельзя одновременно копировать документы разных форматов.

Использование функций копирования в первый раз | См. раздел «Основные операции копирования».
Проверка и отмена заданий копирования/проверка журнала заданий на копирование | См. раздел «Проверка и отмена заданий копирования/проверка журнала заданий на копирование».
Использование функций копирования | См. следующие разделы. «Выбор бумаги для копирования» «Настройка плотности» «Выбор типа документа» «Двустороннее копирование (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» «Увеличение/уменьшение копий» «Копирование нескольких документов на одном листе (N на 1)» «Копирование с использованием функции экономии бумаги» «Сортировка копий» «Удаление темных полей и линий рамки (Удаление рамки)» «Выделение контура изображения (Резкость)» «Регистрация и использование комбинации настроек копирования (запись режима)»
Изменение значений по умолчанию копии | См. раздел «Изменение настроек по умолчанию».
Просмотр настроек копирования | См. раздел «Просмотр настроек копирования».

056S-046