» Обслуживание » Перемещение аппарата |

Перемещение аппарата

Перед транспортировкой аппарата см. раздел «Внимание (Перемещение аппарата)».

При изменении расположения аппарата или его транспортировке для проведения обслуживания обязательно выполните приведенную ниже процедуру.
1.
Выключите питание, отсоедините кабели и шнур питания от аппарата.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

Отсоединение кабелей и шнура

Кабель USB* |
(2) | Выключите компьютер.
(3) | Отсоедините их от аппарата.
Кабель локальной сети* |
(4) | Отсоедините их от аппарата.
Телефонный кабель* |
(5) | Отсоедините телефонный кабель от гнезда для телефонной трубки.
(6) | Отсоедините кабель внешнего телефона от гнезда внешнего устройства.
(7) | Отсоедините кабель телефонной линии от гнезда телефонной линии.
Шнур питания |
(8) | Извлеките штепсель шнура питания из розетки сети переменного тока.
(9) | Отсоедините их от аппарата.

* Необходимость подсоединения кабеля зависит от условий эксплуатации.
2.
Извлеките кассету для бумаги.
Держите кассету для бумаги двумя руками.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

3.
Переместите аппарат с места установки.
Держите аппарат за ручки с помощью двух или более человек.
Проверьте вес аппарата в целях его безопасного перемещения.
«Технические характеристики аппарата»

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

4.
Осторожно опустите аппарат на новое место установки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедуры установки См. документ «Руководство по началу работы», входящий в комплект поставки аппарата.

При транспортировке аппарата на длительные расстояния Для предотвращения повреждения аппарата во время транспортировки выполните следующее. Извлеките картриджи с тонером.
| См. также раздел «Хранение картриджей с тонером».
Надежно упакуйте принтер в оригинальную коробку с упаковочными материалами.
| Если оригинальная упаковка и упаковочные материалы не сохранились, соответствующим образом упакуйте аппарат и его детали в подходящие коробку и упаковочные материалы.

056S-0SL